<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="45.72" x2="30.15" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="45.72" x2="30.15" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<text>HHS01
v0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Voltage Regulator">
<packages>
<package name="SOT-89">
<description>&lt;hr&gt;
&lt;b&gt;SOT-89 type package&lt;/b&gt;
&lt;hr&gt;
mutch for: XC6203, XC6206</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="ESP-12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-reed">
<description>&lt;b&gt;Reed switsches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MK6-8-A">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="P1" library="Voltage Regulator" package="SOT-89" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value=""/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value=""/>
<element name="S1" library="switch-reed" package="MK6-8-A" value="REED-SWITCH-MK6-8-B">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1079481"/>
<attribute name="MF" value="MEDER"/>
<attribute name="MPN" value="MK6-8-B"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="ESP-12" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
