<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="17.78" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>pugbutt.com</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>B0</text>
<text>B1</text>
<text>B2</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>/RST</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>ADC6</text>
<text>ADC7</text>
<text>C0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>LP328P</text>
<text>pugbutt.com</text>
<text>LP328P</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="XTAL_NX3225GA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_AVR">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ThruHole">
<packages>
<package name="PINHEAD_1X14">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10p"/>
<element name="C2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10p"/>
<element name="C3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C4" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="1u"/>
<element name="C5" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C6" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C7" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="1u"/>
<element name="C8" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="FB1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Atmel_AVR" package="TQFP32-08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="XTAL_NX3225GA" value="10M"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="A"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C6" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="C"/>
<contactref element="FB1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="C8" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
<contactref element="FB1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AD6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="AD7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
