(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 27)
    (no_connects 0)
    (area 57.021191 80.045 107.61881 128.700001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 41)
    (tracks 139)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 17)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.25)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 73.5 96.25)
    (visible_elements 7FFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(R3-Pad2)")
  (net 3 /SS)
  (net 4 /MISO)
  (net 5 "Net-(R6-Pad2)")
  (net 6 /SCK)
  (net 7 /MOSI)
  (net 8 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 10 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 11 "Net-(P2-Pad4)")
  (net 12 VCC)
  (net 13 /CD)
  (net 14 /VDD)
  (net 15 "Net-(X1-Pad4)")
  (net 16 "Net-(P1-Pad8)")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.3)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /CD)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /SCK)
    (add_net /SS)
    (add_net /VDD)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(P2-Pad4)")
    (add_net "Net-(R3-Pad2)")
    (add_net "Net-(R6-Pad2)")
    (add_net "Net-(X1-Pad4)")
    (add_net VCC)
  )
  (module MyEinbaubuchse:USB_AW_SMD_reichelt (layer F.Cu) (tedit 5766C88B)
    (at 94.5 96)
    (fp_text reference P2 (at -10.25 -3.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value USB_A (at 0 6.9) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at -1 0) (size 1.1 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1.1 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 3.5 0) (size 1.1 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at -3.5 0) (size 1.1 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad "" thru_hole circle (at -6.57 -3.58) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 6.57 -3.58) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module MySpeicherbuchse:micro_SD_Card_Connector (layer F.Cu) (tedit 5760A4A0)
    (at 73.025 114.3 180)
    (fp_text reference U1 (at -6.475 -0.2 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MICRO_SD_CARD (at -1.323 -7.29 180) (layer F.Fab))
    (pad 5 smd rect (at 0 0 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 /SCK))
    (pad 6 smd rect (at 1.1 -0.2 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 7 smd rect (at 2.2 0 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 /MISO))
    (pad 8 smd rect (at 3.3 0 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 "Net-(R6-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.2 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 /VDD))
    (pad 3 smd rect (at -2.2 0 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 /MOSI))
    (pad 2 smd rect (at -3.3 0.4 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 /SS))
    (pad 1 smd rect (at -4.4 0 180) (size 0.8 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 "Net-(R3-Pad2)"))
    (pad 9 smd rect (at -9.652 -3.937 180) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 /CD))
    (pad 9 smd rect (at 4.699 -2.794 180) (size 2 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 /CD))
    (pad 10 smd rect (at 2.49 11 180) (size 2 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 10 smd rect (at -3.21 11 180) (size 2 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5760A349)
    (at 64.5 109.5)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyKondensator_SMD:C_0603 (layer B.Cu) (tedit 576057E1)
    (at 73 114.75 180)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 1.905 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 -1.9 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 14 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Myinductor:L_0805 (layer B.Cu) (tedit 576057DD)
    (at 76.5 114.75 180)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference L1 (at 0 1.905 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 470n (at 0.635 0 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 1.1 1.5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 1.1 1.5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 14 /VDD))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 576057F2)
    (at 65.5 101.5)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 /CD))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 5762B51F)
    (at 80.5 100.25 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -2.75 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 51k (at 2.921 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 "Net-(R3-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 5762B50D)
    (at 80.5 99 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at -2.75 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 51k (at 2.921 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 /SS))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 5760528B)
    (at 65.5 99)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at -2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 51k (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 /MISO))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 57605288)
    (at 65.5 100.25)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 51k (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 "Net-(R6-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyEinbaubuchse:MICRO_USB_TYPE_B_SMD_HRS (layer F.Cu) (tedit 5762A63E)
    (at 92.5 117)
    (fp_text reference X1 (at 0 -1.25) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value USB_MICRO_B (at 0 5) (layer F.Fab))
    (pad "" smd rect (at -1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad "" smd rect (at 1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad "" smd rect (at 4 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -4 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 "Net-(P2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 "Net-(X1-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad "" smd rect (at 3.15 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad "" smd rect (at -3.15 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Mask))
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5760A34C)
    (at 100.5 109.5)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyBuchsenleiste:PSS_254_8W (layer F.Cu) (tedit 57659ED7)
    (at 73.75 94)
    (fp_text reference P1 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Printstecker 8W" (at 0 -12.7) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -8.89 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /CD))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /SCK))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /MISO))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /MOSI))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /SS))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 VCC))
    (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 2.2) (size 1.8 1.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(P1-Pad8)"))
  )
  (gr_text VCC (at 81.12 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text SS (at 78.58 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 76.04 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text MISO (at 73.5 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCK (at 70.96 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text CD (at 68.42 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 65.88 93.075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Printstecker 7W" (at 73.25 81) (layer Eco1.User))
  (gr_text "USB Typ A" (at 94.5 81) (layer Eco1.User))
  (gr_text VCC (at 98 99.5 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D- (at 95.5 99.5 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D+ (at 93.5 99.5 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 91 99.5 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 61 92.5) (end 61 109.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 63.5 90) (end 101.5 90) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 63.5 92.5) (end 61 92.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 104 109.5) (end 104 92.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 101.5 92.5) (end 101.5 90) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 99.5 113) (end 100.5 113) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 67 119.5) (end 69 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 79.5 119.5) (end 84 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 70.5 118) (end 78 118) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 70.5 119.5) (end 69 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 78 119.5) (end 78 118) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 67 114.5) (end 67 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 84 114.5) (end 84 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 87 119.5) (end 87 114.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 65.5 113) (end 64.5 113) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 85.5 114.5) (end 85.5 113) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 85.5 114.5) (end 84 114.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 65.5 114.5) (end 65.5 113) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 64.5 109.5) (end 64.5 113) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 100.5 109.5) (end 104 109.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 98 119.5) (end 98 114.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 99.5 114.5) (end 98 114.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "micro SD\n" (at 74.5 121.5) (layer Eco1.User))
  (gr_text "micro USB\n" (at 92.5 121.5) (layer Eco1.User))
  (dimension 17 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "17,0 mm" (at 75.5 127.35) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 84 119.5) (xy 84 128.7)))
    (feature2 (pts (xy 67 119.5) (xy 67 128.7)))
    (crossbar (pts (xy 67 126) (xy 84 126)))
    (arrow1a (pts (xy 84 126) (xy 82.873496 126.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 84 126) (xy 82.873496 125.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 67 126) (xy 68.126504 126.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 67 126) (xy 68.126504 125.413579)))
  )
  (dimension 11 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "11,0 mm" (at 92.5 127.35) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 98 119.5) (xy 98 128.7)))
    (feature2 (pts (xy 87 119.5) (xy 87 128.7)))
    (crossbar (pts (xy 87 126) (xy 98 126)))
    (arrow1a (pts (xy 98 126) (xy 96.873496 126.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 98 126) (xy 96.873496 125.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 87 126) (xy 88.126504 126.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 87 126) (xy 88.126504 125.413579)))
  )
  (gr_line (start 87 119.5) (end 98 119.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 85.25 119.5) (xy 61 119.5) (xy 61 90) (xy 85.25 90) (xy 85.25 119.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 11) (net_name "Net-(P2-Pad4)") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 104 119.5) (xy 85.75 119.5) (xy 85.75 90) (xy 104 90) (xy 104 119.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 11) (net_name "Net-(P2-Pad4)") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 104 119.5) (xy 85.75 119.5) (xy 85.75 90) (xy 104 90) (xy 104 119.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.25))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 85.25 119.5) (xy 61 119.5) (xy 61 90) (xy 85.25 90) (xy 85.25 119.5)
      )
    )
  )
)
