(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6-c6e7f7d~86~ubuntu18.04.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 177)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 41)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /PI40)
  (net 2 /PI39)
  (net 3 /PI38)
  (net 4 /PI37)
  (net 5 /PI36)
  (net 6 /PI35)
  (net 7 /PI34)
  (net 8 /PI33)
  (net 9 /PI32)
  (net 10 /PI31)
  (net 11 /PI30)
  (net 12 /PI29)
  (net 13 /PI28)
  (net 14 /PI27)
  (net 15 /PI26)
  (net 16 /PI25)
  (net 17 /PI24)
  (net 18 /PI23)
  (net 19 /PI22)
  (net 20 /PI21)
  (net 21 /PI20)
  (net 22 /PI19)
  (net 23 /PI18)
  (net 24 /PI17)
  (net 25 /PI16)
  (net 26 /PI15)
  (net 27 /PI14)
  (net 28 /PI13)
  (net 29 /PI12)
  (net 30 /PI11)
  (net 31 /PI10)
  (net 32 /PI9)
  (net 33 /PI8)
  (net 34 /PI7)
  (net 35 /PI6)
  (net 36 /PI5)
  (net 37 /PI4)
  (net 38 /PI3)
  (net 39 /PI2)
  (net 40 /PI1)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /PI1)
    (add_net /PI10)
    (add_net /PI11)
    (add_net /PI12)
    (add_net /PI13)
    (add_net /PI14)
    (add_net /PI15)
    (add_net /PI16)
    (add_net /PI17)
    (add_net /PI18)
    (add_net /PI19)
    (add_net /PI2)
    (add_net /PI20)
    (add_net /PI21)
    (add_net /PI22)
    (add_net /PI23)
    (add_net /PI24)
    (add_net /PI25)
    (add_net /PI26)
    (add_net /PI27)
    (add_net /PI28)
    (add_net /PI29)
    (add_net /PI3)
    (add_net /PI30)
    (add_net /PI31)
    (add_net /PI32)
    (add_net /PI33)
    (add_net /PI34)
    (add_net /PI35)
    (add_net /PI36)
    (add_net /PI37)
    (add_net /PI38)
    (add_net /PI39)
    (add_net /PI4)
    (add_net /PI40)
    (add_net /PI5)
    (add_net /PI6)
    (add_net /PI7)
    (add_net /PI8)
    (add_net /PI9)
  )
  (module Symbol:OSHW-Logo_5.7x6mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 159.893 91.44 90)
    (descr "Open Source Hardware Logo")
    (tags "Logo OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW-Logo_5.7x6mm_SilkScreen (at 0.75 0 270) (layer B.Fab) hide)
  )
  (module Connector_Samtec_HLE_SMD:Samtec_HLE-120-02-xxx-DV-BE-A_2x20_P2.54mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5B5713A9)
    (at 165.1 91.44 270)
    (descr "Samtec HLE .100\" Tiger Beam Cost-effective Single Beam Socket Strip, HLE-120-02-xxx-DV-BE-A, 20 Pins per row (http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-1xx-02-xxx-dv-xx-xx-xx-mkt.pdf, http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-dv-footprint.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "connector Samtec HLE top entry")
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at 1.016 -3.302) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_02x20_Odd_Even (at 0 4.76 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 1.84 90) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -22.86 0 270) (size 1.78 1.78) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 22.86 0 270) (size 1.78 1.78) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -24.13 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -24.13 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -21.59 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -21.59 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -16.51 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -16.51 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -13.97 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -13.97 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.43 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.43 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -8.89 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -8.89 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 6.35 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 6.35 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 13.97 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 13.97 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 16.51 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 16.51 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 21.59 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 21.59 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 24.13 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 24.13 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 smd rect (at -24.13 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /PI1))
    (pad 3 smd rect (at -21.59 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /PI3))
    (pad 5 smd rect (at -19.05 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /PI5))
    (pad 7 smd rect (at -16.51 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /PI7))
    (pad 9 smd rect (at -13.97 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 /PI9))
    (pad 11 smd rect (at -11.43 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 /PI11))
    (pad 13 smd rect (at -8.89 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 /PI13))
    (pad 15 smd rect (at -6.35 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /PI15))
    (pad 17 smd rect (at -3.81 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /PI17))
    (pad 19 smd rect (at -1.27 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /PI19))
    (pad 21 smd rect (at 1.27 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /PI21))
    (pad 23 smd rect (at 3.81 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /PI23))
    (pad 25 smd rect (at 6.35 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /PI25))
    (pad 27 smd rect (at 8.89 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /PI27))
    (pad 29 smd rect (at 11.43 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /PI29))
    (pad 31 smd rect (at 13.97 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /PI31))
    (pad 33 smd rect (at 16.51 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /PI33))
    (pad 35 smd rect (at 19.05 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /PI35))
    (pad 37 smd rect (at 21.59 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /PI37))
    (pad 39 smd rect (at 24.13 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /PI39))
    (pad 2 smd rect (at -24.13 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /PI2))
    (pad 4 smd rect (at -21.59 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /PI4))
    (pad 6 smd rect (at -19.05 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /PI6))
    (pad 8 smd rect (at -16.51 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 /PI8))
    (pad 10 smd rect (at -13.97 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 /PI10))
    (pad 12 smd rect (at -11.43 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 /PI12))
    (pad 14 smd rect (at -8.89 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 /PI14))
    (pad 16 smd rect (at -6.35 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /PI16))
    (pad 18 smd rect (at -3.81 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /PI18))
    (pad 20 smd rect (at -1.27 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /PI20))
    (pad 22 smd rect (at 1.27 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /PI22))
    (pad 24 smd rect (at 3.81 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /PI24))
    (pad 26 smd rect (at 6.35 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /PI26))
    (pad 28 smd rect (at 8.89 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /PI28))
    (pad 30 smd rect (at 11.43 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /PI30))
    (pad 32 smd rect (at 13.97 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /PI32))
    (pad 34 smd rect (at 16.51 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /PI34))
    (pad 36 smd rect (at 19.05 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /PI36))
    (pad 38 smd rect (at 21.59 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /PI38))
    (pad 40 smd rect (at 24.13 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /PI40))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Samtec_HLE_SMD.3dshapes/Samtec_HLE-120-02-xxx-DV-BE-A_2x20_P2.54mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Connector_Samtec_HLE_SMD:Samtec_HLE-120-02-xxx-DV-BE-A_2x20_P2.54mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5B5713A9)
    (at 154.94 91.44 270)
    (descr "Samtec HLE .100\" Tiger Beam Cost-effective Single Beam Socket Strip, HLE-120-02-xxx-DV-BE-A, 20 Pins per row (http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-1xx-02-xxx-dv-xx-xx-xx-mkt.pdf, http://suddendocs.samtec.com/prints/hle-dv-footprint.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "connector Samtec HLE top entry")
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at 1.27 2.921) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Conn_02x20_Odd_Even (at 0 4.76 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 1.84 270) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -22.86 0 270) (size 1.78 1.78) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 22.86 0 270) (size 1.78 1.78) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -24.13 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -24.13 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -21.59 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -21.59 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -16.51 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -16.51 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -13.97 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -13.97 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.43 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.43 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -8.89 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -8.89 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -6.35 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 6.35 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 6.35 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 13.97 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 13.97 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 16.51 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 16.51 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 21.59 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 21.59 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 24.13 -1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 24.13 1.27 270) (size 0.97 0.97) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 smd rect (at -24.13 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 /PI1))
    (pad 3 smd rect (at -21.59 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 /PI3))
    (pad 5 smd rect (at -19.05 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 /PI5))
    (pad 7 smd rect (at -16.51 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 /PI7))
    (pad 9 smd rect (at -13.97 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 /PI9))
    (pad 11 smd rect (at -11.43 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 /PI11))
    (pad 13 smd rect (at -8.89 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 /PI13))
    (pad 15 smd rect (at -6.35 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /PI15))
    (pad 17 smd rect (at -3.81 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 /PI17))
    (pad 19 smd rect (at -1.27 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /PI19))
    (pad 21 smd rect (at 1.27 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /PI21))
    (pad 23 smd rect (at 3.81 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /PI23))
    (pad 25 smd rect (at 6.35 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /PI25))
    (pad 27 smd rect (at 8.89 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /PI27))
    (pad 29 smd rect (at 11.43 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /PI29))
    (pad 31 smd rect (at 13.97 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /PI31))
    (pad 33 smd rect (at 16.51 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /PI33))
    (pad 35 smd rect (at 19.05 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /PI35))
    (pad 37 smd rect (at 21.59 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /PI37))
    (pad 39 smd rect (at 24.13 -2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /PI39))
    (pad 2 smd rect (at -24.13 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 /PI2))
    (pad 4 smd rect (at -21.59 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 /PI4))
    (pad 6 smd rect (at -19.05 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 /PI6))
    (pad 8 smd rect (at -16.51 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 /PI8))
    (pad 10 smd rect (at -13.97 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 /PI10))
    (pad 12 smd rect (at -11.43 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 /PI12))
    (pad 14 smd rect (at -8.89 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 /PI14))
    (pad 16 smd rect (at -6.35 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 /PI16))
    (pad 18 smd rect (at -3.81 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /PI18))
    (pad 20 smd rect (at -1.27 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /PI20))
    (pad 22 smd rect (at 1.27 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /PI22))
    (pad 24 smd rect (at 3.81 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /PI24))
    (pad 26 smd rect (at 6.35 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /PI26))
    (pad 28 smd rect (at 8.89 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /PI28))
    (pad 30 smd rect (at 11.43 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /PI30))
    (pad 32 smd rect (at 13.97 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /PI32))
    (pad 34 smd rect (at 16.51 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /PI34))
    (pad 36 smd rect (at 19.05 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /PI36))
    (pad 38 smd rect (at 21.59 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /PI38))
    (pad 40 smd rect (at 24.13 2.72 270) (size 1.27 1.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /PI40))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Samtec_HLE_SMD.3dshapes/Samtec_HLE-120-02-xxx-DV-BE-A_2x20_P2.54mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 1 (at 159.512 67.31) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 169.672 67.31) (layer B.SilkS))
  (gr_text "(c) WorlickWerx\nCERN-OHL-1.2" (at 160.274 101.092 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text "20pin-adapter v2.0" (at 160.147 79.629 270) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 149.86 116.84) (end 149.86 66.04) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 170.18 116.84) (end 149.86 116.84) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 170.18 66.04) (end 170.18 116.84) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 149.86 66.04) (end 170.18 66.04) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
