<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="5.08" x2="-1.27" y2="25.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="25.4" x2="20.32" y2="25.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="25.4" x2="20.32" y2="5.08" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="5.08" x2="-1.27" y2="5.08" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="USB">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-amp" package="USB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="con-amp" package="USB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$2" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
