<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.024" y1="0" x2="82.524" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="82.524" y1="0" x2="82.524" y2="45" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="82.524" y1="45" x2="0.024" y2="45" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.024" y1="45" x2="0.024" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MOD-EEG-SMT WWW.OLIMEX.COM (C) 2011</text>
<text>1</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>Rev.B</text>
<hole x="7.274" y="5" drill="6"/>
<hole x="75.274" y="5" drill="6"/>
<hole x="7.274" y="40" drill="6"/>
<hole x="75.274" y="40" drill="6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603_5MIL_DWS">
</package>
<package name="C0603_DWS">
</package>
<package name="CT3216">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="C0603_DWS_NA">
</package>
<package name="L0805_5MIL_DWS">
</package>
<package name="C0805_5MIL_DWS">
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="R0603_5MIL_DWS_NA">
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="L1206_5MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gogo">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PHONE_JACK-SMD">
</package>
<package name="TEST_PAD40/70/SQUARE">
</package>
<package name="MINI-MELF">
</package>
<package name="44TQFP">
</package>
<package name="SMD80/30">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_IC">
<packages>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="SO16">
</package>
<package name="SO-8_ISOLATE">
<description>&lt;B&gt;SO-8&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/B&gt; 1.27mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Width:&lt;/B&gt; 0.6mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Length:&lt;/B&gt; 2.2mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Distance(out edge to out edge):&lt;/B&gt; 6.20mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/B&gt;4.90x3.90mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;B&gt;SSOP28&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;This package is designed by Penko according to PIC18F24J50 datasheet.&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/b&gt;0.65mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Width:&lt;/b&gt;0.25mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Distance(Out edge to Out edge):&lt;/b&gt; 7.80mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/b&gt;10.20x7.80x2.00</description>
</package>
<package name="USBLC6-2P6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_DISCRET">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="0603_0R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_CONNECTORS">
<packages>
<package name="USB_NEAR_BLACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/SMD2_THIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10_NEW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DOUBLE-SIDE">
<packages>
<package name="LED-3.0MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round&lt;p&gt;
Drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="semicon-smd-ipc">
<packages>
<package name="SOT23C(BAT54S)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TRIMPOT">
<packages>
<package name="S64Y">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MODEEG">
<packages>
<package name="TMADCDC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="olimex_logo1">
<packages>
<package name="ESD_SYMBOL">
</package>
<package name="OLIMEX1_V">
<description>&lt;B&gt;Olimex-logo (vectors 22÷26 mils)</description>
</package>
<package name="PB">
</package>
<package name="RECYCLE_BIN1/8">
</package>
<package name="ROHS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ_1_SMALLER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="OLIMEX_IC" package="SSOP28" value="FT232RL/SSOP28">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FET" library="gogo" package="SOT23" value="IRLML6402">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0603_DWS_NA" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603_DWS_NA" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(NA)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(NA)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L1206_5MIL" value="FB/600 OHM/1206(321611C-601) ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="USB_NEAR_BLACK" value="USB_B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS_NA" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="OLIMEX_IC" package="SO-8_ISOLATE" value="ISO7221XD(SOIC8)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="560R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="9.1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="15k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SR1" library="OLIMEX_IC" package="SOT-23" value="AP431SA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/SMD2_THIN" value="7.3728MHz/20pF/30ppm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603_DWS" value="39pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603_DWS" value="39pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="CT3216" value="10uF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="CT3216" value="10uF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="CT3216" value="10uF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="CT3216" value="10uF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="22µH/± 10%/1.7ohm/80mA(LB2012T220K/8030984)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="CT3528" value="47µF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="22µH/± 10%/1.7ohm/80mA(LB2012T220K/8030984)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="CT3528" value="47µF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(NA)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="220nF/X7R/5%(08053C224JAT2A/1740667)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="220nF/X7R/5%(08053C224JAT2A/1740667)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="SO08" value="MCP607-I/SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C63" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33nF/X7R/5%(06035C333JAT2A/1740618)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="15k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C59" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="220nF/X7R/5%(08053C224JAT2A/1740667)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C61" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CH1_IN-" library="gogo" package="PHONE_JACK-SMD" value="SCJ325P00XG0B02G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF/X5R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF/X5R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C64" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C65" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="OLIMEX_IC" package="SO16" value="INA114BU/1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CH1_IN+" library="gogo" package="PHONE_JACK-SMD" value="SCJ325P00XG0B02G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C(BAT54S)" value="BAV199(1156415)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="MCP607-I/SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C66" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100pF/COG/5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C58" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33nF/X7R/5%(06035C333JAT2A/1740618)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="15k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C60" library="rcl" package="C0805_5MIL_DWS" value="220nF/X7R/5%(08053C224JAT2A/1740667)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C62" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CH2_IN-" library="gogo" package="PHONE_JACK-SMD" value="SCJ325P00XG0B02G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF/X5R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF/X5R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C67" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C68" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="OLIMEX_IC" package="SO16" value="INA114BU/1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CH2_IN+" library="gogo" package="PHONE_JACK-SMD" value="SCJ325P00XG0B02G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="MCP607-I/SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="SO08" value="TLC277CD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="200k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="7.5k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="7.5k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C70" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C69" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C71" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="CT3528" value="47µF/6.3V/TANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="CT6032" value="47µF/10%/6.3V/TANT(C)/ESR 0.25 ohm (TR3C476K6R3C0250/1754044)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V_CAL" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND_CAL" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="COM" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AGND" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DRL" library="gogo" package="PHONE_JACK-SMD" value="SCJ325P00XG0B02G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="gogo" package="MINI-MELF" value="BZV55C6V2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C(BAT54S)" value="BAV199(1156415)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C(BAT54S)" value="BAV199(1156415)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C(BAT54S)" value="BAV199(1156415)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23C(BAT54S)" value="BAV199(1156415)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS_NA" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="DOUBLE-SIDE" package="LED-3.0MM" value="3mm_Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="560R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="OLIMEX_IC" package="USBLC6-2P6" value="NA(USBLC6-2P6)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C73" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR3" library="TRIMPOT" package="S64Y" value="NA(20k)???">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="MODEEG" package="TMADCDC" value="TMV0505S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="TRIMPOT" package="S64Y" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR2" library="TRIMPOT" package="S64Y" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="olimex_logo1" package="ESD_SYMBOL" value=""/>
<element name="U$2" library="olimex_logo1" package="OLIMEX1_V" value=""/>
<element name="U$3" library="olimex_logo1" package="PB" value=""/>
<element name="U$4" library="olimex_logo1" package="RECYCLE_BIN1/8" value=""/>
<element name="PGS1" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603" value="PGB1010603MR(F2594TR-ND)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PGS2" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603" value="PGB1010603MR(F2594TR-ND)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PGS3" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603" value="PGB1010603MR(F2594TR-ND)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PGS4" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603" value="PGB1010603MR(F2594TR-ND)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PGS5" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603" value="PGB1010603MR(F2594TR-ND)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="con-harting-ml" package="ML10_NEW" value="HN2x5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="gogo" package="44TQFP" value="ATMEGA16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C72" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF/X7R/10%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$11" library="olimex_logo1" package="ROHS" value=""/>
<element name="TDI" library="gogo" package="SMD80/30" value="TESTPAD80/30">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TDO" library="gogo" package="SMD80/30" value="TESTPAD80/30">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TMS" library="gogo" package="SMD80/30" value="TESTPAD80/30">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TCK" library="gogo" package="SMD80/30" value="TESTPAD80/30">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RST" library="gogo" package="SMD80/30" value="TESTPAD80/30">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(10M)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(10M)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(10M)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(10M)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VREF" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TR3_DIS" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER" value="Close">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="ICSP" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ICSP" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U4" pad="25"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="U4" pad="26"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="4"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="C73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$168">
<contactref element="FET" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWREN">
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="FET" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+5V_USB">
<contactref element="FET" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="USB" pad="P$1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="P$2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GNDA">
<contactref element="SR1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="CH1_IN-" pad="1"/>
<contactref element="CH1_IN+" pad="1"/>
<contactref element="C66" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="CH2_IN-" pad="1"/>
<contactref element="CH2_IN+" pad="1"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C35" pad="-"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="-"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="AGND" pad="P$1"/>
<contactref element="DRL" pad="1"/>
<contactref element="Z1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="TR3" pad="3"/>
<contactref element="PGS1" pad="1"/>
<contactref element="PGS2" pad="2"/>
<contactref element="PGS3" pad="1"/>
<contactref element="PGS4" pad="2"/>
<contactref element="PGS5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="C66" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C67" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C35" pad="+"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="Z1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="ICSP" pad="10"/>
<contactref element="ICSP" pad="8"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2V_REF">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="RST" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC/2">
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
<contactref element="C67" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="TR3" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="3"/>
<contactref element="TR1" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="3"/>
<contactref element="TR2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="VREF" pad="P$1"/>
<contactref element="TR3_DIS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CH1_IN-">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="CH1_IN-" pad="2"/>
<contactref element="PGS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CH1_IN+">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="CH1_IN+" pad="2"/>
<contactref element="PGS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$138">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="COM" pad="P$1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="TR3" pad="2"/>
<contactref element="TR3_DIS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="V_CAL" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="GND_CAL" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="DRL">
<contactref element="DRL" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="PGS5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="4V_REF_ADC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SR1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CH1_IN-" pad="5"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CH1_IN+" pad="5"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="CH2_IN+" pad="5"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="CH2_IN-" pad="5"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="DRL" pad="5"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="USB" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="USB" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CH2_IN-">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="CH2_IN-" pad="2"/>
<contactref element="PGS3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CH2_IN+">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="CH2_IN+" pad="2"/>
<contactref element="PGS4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="TDI" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="TDO" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="TMS" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="TCK" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
