<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="52.07" x2="2.54" y2="52.07" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="52.07" x2="0" y2="49.53" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="0" y2="2.54" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="46.772103125" x2="33.02" y2="49.53" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="49.53" x2="30.48" y2="52.07" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.02" y1="46.772103125" x2="32.27605" y2="44.97605" width="0.1524" layer="20" curve="-45.00005"/>
<wire x1="32.27605" y1="44.97605" x2="26.14395" y2="38.84395" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.14395" y1="38.84395" x2="25.4" y2="37.047896875" width="0.1524" layer="20" curve="45.00007"/>
<wire x1="25.4" y1="37.047896875" x2="25.4" y2="16.292103125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="16.292103125" x2="26.14395" y2="14.49605" width="0.1524" layer="20" curve="45.00005"/>
<wire x1="26.14395" y1="14.49605" x2="32.27605" y2="8.36395" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32.27605" y1="8.36395" x2="33.02" y2="6.567896875" width="0.1524" layer="20" curve="-45.00007"/>
<wire x1="33.02" y1="6.567896875" x2="33.02" y2="2.54" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="2.54" x2="30.48" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<text>BreadBoardPower V4</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-deltron">
<description>&lt;b&gt;Deltron Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.&lt;br&gt;
USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2011, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bobstarr.net&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="571-0500">
<description>FEMALE BANANA JACK&lt;p&gt;
stacking pitch 0.394"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-misc">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, RAFI, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PVA1R">
<description>&lt;b&gt;ITT SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="oshw">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Source Hardware PCB Logos&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;A simple polygon based version of the OSHWA logos for use on Eagle PCB's
&lt;p&gt;For use please refer to the OSHWA definition at &lt;a href="http://www.oshwa.org/definition/"&gt;http://www.oshwa.org/definition/&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Based on the NBitWonder version (&lt;a href="http://nbitwonder.com"&gt;http://nbitwonder.com&lt;/a&gt;)
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Andrew Cooper&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;28Nov2016&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.darkerview.com"&gt;www.DarkerView.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="OSHW_5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2POS" library="con-deltron" package="571-0500" value="571-0500">
<attribute name="LABEL" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3NEG" library="con-deltron" package="571-0500" value="571-0500">
<attribute name="LABEL" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/10" value="1.5k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-misc" package="PVA1R" value="PVA1R"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="oshw" package="OSHW_5MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2POS" pad="1"/>
<contactref element="J2POS" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J3NEG" pad="2"/>
<contactref element="J3NEG" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POS">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HEAD">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
