<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="13.97" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="0" x2="15.748" y2="1.651" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.748" y1="1.651" x2="21.697" y2="1.651" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.697" y1="1.651" x2="21.697" y2="15.494" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.697" y1="15.494" x2="15.748" y2="15.494" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.748" y1="15.494" x2="13.97" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="17.145" x2="0" y2="17.1325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.1325" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>CC1101 RPi 
SPI Adaptor
codm.de
(c) 2017 

V0.2</text>
<text>17</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="codm">
<packages>
<package name="CC1101-CN-BOARD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="codm" package="CC1101-CN-BOARD" value="CC1101-CN-BOARD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$1" pad="3V3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U$1" pad="SCLK"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GDO2">
<contactref element="U$1" pad="GDO2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="MOSI"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="MISO"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="U$1" pad="CSN"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
