<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-85.725" y1="-20.32" x2="19.52625" y2="-20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.52625" y1="-20.32" x2="19.52625" y2="25.3875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.52625" y1="25.3875" x2="-85.725" y2="25.3875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-85.725" y1="25.3875" x2="-85.725" y2="-20.32" width="0" layer="20"/>
<text>CC-BY-SA</text>
<text>by NØRC</text>
<text>ADS-B FILTER</text>
<text>+LNA</text>
<text>2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Passives">
<description>&lt;B&gt;Passives&lt;/B&gt;&lt;P&gt;

This library shall include:
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;Resistors
&lt;LI&gt;Capacitors
&lt;LI&gt;Inductors
&lt;LI&gt;Transformers
&lt;LI&gt;Ferrite Beads
&lt;/UL&gt;</description>
<packages>
<package name="0805">
<description>&lt;b&gt;0805 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Pads_Test_Points">
<description>&lt;B&gt;Pads&lt;/B&gt;&lt;P&gt;

This library shall include:
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;Through Hole Test Pads
&lt;LI&gt;Surface Mount Test Pads
&lt;LI&gt;Generic Pins
&lt;/UL&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD_76_150">
</package>
<package name="SMD_8_8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="RFMD">
<packages>
<package name="SOT-343_2&amp;4_FUSED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
</element>
<element name="TP1" library="Pads_Test_Points" package="SMD_76_150" value="TEST_POINTS76_150"/>
<element name="TP2" library="Pads_Test_Points" package="SMD_76_150" value="TEST_POINTS76_150"/>
<element name="R2" library="Passives" package="0805" value="600">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Passives" package="0805" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP3" library="Pads_Test_Points" package="SMD_8_8" value="TEST_POINTS8_8"/>
<element name="TP4" library="Pads_Test_Points" package="SMD_8_8" value="TEST_POINTS8_8"/>
<element name="U$1" library="RFMD" package="SOT-343_2&amp;4_FUSED" value="SPF-5043Z">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="TP1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
</signal>
<signal name="3">
</signal>
<signal name="4">
</signal>
<signal name="5">
</signal>
<signal name="6">
</signal>
<signal name="7">
</signal>
<signal name="8">
</signal>
<signal name="9">
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="TP4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="11">
</signal>
<signal name="12">
</signal>
<signal name="13">
</signal>
<signal name="14">
</signal>
<signal name="15">
</signal>
<signal name="16">
</signal>
<signal name="17">
</signal>
<signal name="18">
</signal>
<signal name="19">
</signal>
<signal name="20">
</signal>
<signal name="21">
</signal>
<signal name="22">
</signal>
<signal name="23">
</signal>
<signal name="24">
</signal>
<signal name="25">
</signal>
<signal name="26">
</signal>
<signal name="27">
</signal>
<signal name="28">
</signal>
<signal name="29">
</signal>
<signal name="30">
</signal>
<signal name="31">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
