<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="3.81" x2="58.42" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="6.35" x2="60.96" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="30.48" x2="2.54" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="2.54" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="6.35" x2="58.42" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="30.48" x2="60.96" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="2.54" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Richard_Micros">
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI">
<description>&lt;h3&gt;Arduino Pro Mini Footprint&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 34&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area: 1.7 x 0.3 in&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arduino Pro Mini&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Richard">
<packages>
<package name="OMNIBOARD">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 2x4&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:8&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Richard_Boards">
<packages>
<package name="XBEE_BOUT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Richard_Components">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_SMD">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B1" library="Richard_Micros" package="ARDUINO_PRO_MINI" value="ARDUINO_PRO_MINI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="Richard" package="OMNIBOARD" value="OMNIBOARD"/>
<element name="U$2" library="Richard_Boards" package="XBEE_BOUT" value="XBEE_BOUT"/>
<element name="U$3" library="Richard_Components" package="SOT223" value="LD33SMD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="Richard_Components" package="C1206" value=""/>
<element name="U$5" library="Richard_Components" package="C1206" value=""/>
<element name="U$6" library="Richard_Components" package="R1206" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="Richard_Components" package="R1206" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="Richard_Components" package="R1206" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="Richard_Components" package="LED_SMD" value="LEDSMD"/>
<element name="U$10" library="Richard_Components" package="R1206" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$11" library="Richard_Components" package="CAP_E" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$12" library="Richard_Components" package="LED_SMD" value="LEDSMD"/>
<element name="U$13" library="Richard_Components" package="R1206" value="330">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RAW">
<contactref element="B1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="5V1"/>
<contactref element="U$1" pad="5V2"/>
<contactref element="U$1" pad="5V3"/>
<contactref element="U$1" pad="5V4"/>
<contactref element="B1" pad="21"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND4"/>
<contactref element="B1" pad="4"/>
<contactref element="B1" pad="23"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="-"/>
<contactref element="U$13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="B1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="PWM1"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="B1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="PWM2"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="B1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="PWM3"/>
</signal>
<signal name="PWM4">
<contactref element="B1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="PWM4"/>
</signal>
<signal name="VBATT">
<contactref element="U$1" pad="VBATT"/>
<contactref element="B1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LATCH">
<contactref element="B1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="LATCH"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="B1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="CLK"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="B1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="DATA"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="DIN"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="B1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="DOUT"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="B1" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$9" pad="A"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="B1" pad="15"/>
<contactref element="U$12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$12" pad="C"/>
<contactref element="U$13" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
