<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="100" y1="9.68229375" x2="100" y2="70.29678125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="70.29678125" x2="90.29678125" y2="80" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="90.29678125" y1="80" x2="10.7692375" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.7692375" y1="80" x2="0" y2="69.2307625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="69.2307625" x2="0" y2="12.465140625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.465140625" x2="6.750140625" y2="5.715" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.750140625" y1="5.715" x2="96.03270625" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.03270625" y1="5.715" x2="100" y2="9.68229375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Tremopanation 0.3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="080_035">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5 mm lead spacing&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;7mm height/length and more</description>
</package>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_ics">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-box">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Box&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1000pF - 2.2uF  (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors because they are small
&lt;li&gt;these have short leads so that pad spacing equals lead spacing
&lt;li&gt;e.g., WIMA capacitors
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
<package name="072X035">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 3.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKP2, MKS2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_vactrol">
<packages>
<package name="_LDR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3D4P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-ceramic">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_pots">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chassis-mount (e.g., Alpha 16mm) pots&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;board-mount trim pots (1/4" and 3/8")&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; all pot values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="-9V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="-9V(T)"/>
<element name="D1" library="mb_diodes" package="DO41-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mb_caps-electro" package="080_035" value="220u"/>
<element name="R1" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R2" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="IC1" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R3" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="C3" library="mb_caps-electro" package="080_035" value="220u"/>
<element name="R4" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R5" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="C4" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="LFO1PEDSCN" library="mb_supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LFO1PEDTIP" library="mb_supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LFO1TRIG" library="mb_supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R7" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="2k2"/>
<element name="C5" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="Q1" library="mb_trans" package="TO92-" value="E113"/>
<element name="IC2" library="mb_ics" package="DIL14" value="TL074P"/>
<element name="R8" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="15k"/>
<element name="R9" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="Q2" library="mb_trans" package="TO92-" value="BC549C"/>
<element name="Q3" library="mb_trans" package="TO92-" value="BC549C"/>
<element name="R10" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R11" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="C6" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="1uF"/>
<element name="C7" library="mb_caps-box" package="072X025" value="2n"/>
<element name="R12" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R13" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R14" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="2k2"/>
<element name="C8" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="2u2"/>
<element name="R15" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="15k"/>
<element name="R16" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R17" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="R18" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="C9" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="Q4" library="mb_trans" package="TO92-" value="BC549C"/>
<element name="LDR1" library="mb_vactrol" package="_LDR" value="_LDR"/>
<element name="LEFTPANEL" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="mb_diodes" package="DO35-2" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R20" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="C10" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="R21" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="R22" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="C11" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="Q5" library="mb_trans" package="TO92-" value="BC549C"/>
<element name="LDR2" library="mb_vactrol" package="_LDR" value="_LDR"/>
<element name="RIGHTPANEL" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="mb_diodes" package="DO35-2" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R24" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="C12" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="S2D" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="S1D" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="R25" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R26" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="IC3" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P"/>
<element name="R27" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="R28" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODE" library="switches" package="3D4P" value=""/>
<element name="SHAPE" library="switches" package="3D4P" value=""/>
<element name="R29" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="C13" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100n"/>
<element name="IN1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="IN(T)"/>
<element name="C14" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100n"/>
<element name="R30" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1m2"/>
<element name="Q6" library="mb_trans" package="TO92-" value="BC549C"/>
<element name="R31" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R32" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1k5"/>
<element name="C15" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100n"/>
<element name="C16" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="R33" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1k5"/>
<element name="C17" library="mb_caps-box" package="072X035" value="470n"/>
<element name="C18" library="mb_caps-box" package="072X025" value="33n"/>
<element name="R34" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="39k"/>
<element name="R35" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="39k"/>
<element name="S1B" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="S1A" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="S2B" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="S2A" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="R36" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="39k"/>
<element name="R37" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="39k"/>
<element name="IC4" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P"/>
<element name="R38" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R39" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="C19" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330R"/>
<element name="R41" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330R"/>
<element name="C21" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="C22" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="4u7"/>
<element name="LEFTTRAFO" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RIGHTTRAFO" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="SIGGND" library="mb_supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND15" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="GND16" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="LFO1RATE" library="mb_pots" package="16MM" value=""/>
<element name="LFO2RATE" library="mb_pots" package="16MM" value=""/>
<element name="LEFTDEPTH" library="mb_pots" package="16MM" value=""/>
<element name="RIGHTDEPTH" library="mb_pots" package="16MM" value=""/>
<element name="SIGGND1" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="-9V">
<contactref element="-9V1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="MODE" pad="2"/>
<contactref element="MODE" pad="3"/>
<contactref element="MODE" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="GND15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="GND16" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="SHAPE" pad="5"/>
<contactref element="SHAPE" pad="6"/>
<contactref element="SHAPE" pad="7"/>
<contactref element="SHAPE" pad="8"/>
<contactref element="SHAPE" pad="B"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VD">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="MODE" pad="9"/>
<contactref element="MODE" pad="10"/>
<contactref element="MODE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LFO1SQ">
<contactref element="LFO1PEDSCN" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SHAPE" pad="12"/>
<contactref element="SHAPE" pad="11"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LFO1PEDTIP" pad="1"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIGGND">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="SIGGND" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="SIGGND1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="LFO1TRI">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="SHAPE" pad="10"/>
<contactref element="SHAPE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LFO1TRIG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LFO2SQ">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="SHAPE" pad="2"/>
<contactref element="SHAPE" pad="4"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LFO2TRI">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="SHAPE" pad="3"/>
<contactref element="SHAPE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="LDR1" pad="P$2"/>
<contactref element="LEFTPANEL" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="LDR1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LEFTPANEL" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VL1">
<contactref element="LDR1" pad="P$4"/>
<contactref element="LEFTDEPTH" pad="1"/>
<contactref element="LEFTDEPTH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VL2">
<contactref element="LDR1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$2"/>
<contactref element="RIGHTPANEL" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RIGHTPANEL">
<contactref element="RIGHTPANEL" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS1">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="MODE" pad="B"/>
</signal>
<signal name="VR2">
<contactref element="LDR2" pad="P$3"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VR1">
<contactref element="LDR2" pad="P$4"/>
<contactref element="RIGHTDEPTH" pad="1"/>
<contactref element="RIGHTDEPTH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="S2D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="S1D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RS1A">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="MODE" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="MODE" pad="4"/>
<contactref element="SHAPE" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="MODE" pad="8"/>
<contactref element="MODE" pad="6"/>
<contactref element="MODE" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="MODE" pad="5"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="SHAPE" pad="A"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="S2A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="S1A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="S1B" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="LEFTDEPTH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="RIGHTDEPTH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="RIGHTTRAFO" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LEFTTRAFO" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="MODE" pad="11"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="S2B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="MODE" pad="C"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
