<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="38.1" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="34.29" y="3.81" drill="3.2639"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2639"/>
<hole x="3.81" y="55.88" drill="3.2639"/>
<hole x="34.29" y="55.88" drill="3.2639"/>
<text>Neutral</text>
<text>Neutral</text>
<text>Line</text>
<text>Load</text>
<text>Det</text>
<text>Ctl</text>
<text>Gnd</text>
<text>High Power</text>
<text>29 Sept</text>
<text>H11AA1</text>
<text>MOC3052</text>
<text>AC Control</text>
<text>V7.1</text>
<text>2012</text>
<wire x1="0" y1="59.69" x2="38.1" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="triac">
<packages>
<package name="TO220BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-faston">
<packages>
<package name="62409-1">
<description>&lt;b&gt;TAB, FASTON, PC Board, 6,35 (.250) Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor: Digikey - Nb.  A24742-ND&lt;br&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_CD_62409_R.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL06" value="H11AA1"/>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL06" value="MOC3052-M"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="T1" library="triac" package="TO220BH" value="Q6015L5"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X03" value=""/>
<element name="J1" library="con-faston" package="62409-1" value="PIN262409-1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2" library="con-faston" package="62409-1" value="PIN262409-1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J3" library="con-faston" package="62409-1" value="PIN262409-1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J4" library="con-faston" package="62409-1" value="PIN262409-1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NEUTRAL">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="A1"/>
<contactref element="J2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="T2"/>
<contactref element="J3" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="T1" pad="T1"/>
<contactref element="J4" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
