<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="2.54" x2="27.94" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="52.07" x2="2.54" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="2.54" y2="52.07" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.4" y1="52.07" x2="27.94" y2="49.53" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.94" y1="2.54" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>NODINO ROBOTICS</text>
<text>R</text>
<text>www.aisenke.com</text>
<text>NODINO-BASE2-NOSUPPLY</text>
<text>NODINO ROBOTICS</text>
<text>R</text>
<text>www.aisenke.com</text>
<text>NODINO-BASE2-NOSUPPLY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="nodino">
<packages>
<package name="NODINO-JTAG-BASE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CON1" library="nodino" package="NODINO-JTAG-BASE" value="NODINO-JTAGBASE"/>
<element name="CON2" library="nodino" package="NODINO-JTAG-BASE" value="NODINO-JTAGBASE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CON1" pad="27"/>
<contactref element="CON2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="CON1" pad="2"/>
<contactref element="CON2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JTDO">
<contactref element="CON1" pad="30"/>
<contactref element="CON2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="JTRST">
<contactref element="CON1" pad="32"/>
<contactref element="CON2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="JTMS">
<contactref element="CON1" pad="31"/>
<contactref element="CON2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="JTCK">
<contactref element="CON1" pad="28"/>
<contactref element="CON2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="JTDI">
<contactref element="CON1" pad="29"/>
<contactref element="CON2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CON1" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JRST">
<contactref element="CON1" pad="26"/>
<contactref element="CON2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="CON1" pad="19"/>
<contactref element="CON2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="CON1" pad="20"/>
<contactref element="CON2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="CON1" pad="21"/>
<contactref element="CON2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="CON1" pad="22"/>
<contactref element="CON2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="CON1" pad="23"/>
<contactref element="CON2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="CON1" pad="24"/>
<contactref element="CON2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="CON1" pad="25"/>
<contactref element="CON2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="CON2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="CON1" pad="4"/>
<contactref element="CON2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="CON1" pad="6"/>
<contactref element="CON2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="CON1" pad="7"/>
<contactref element="CON2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="CON1" pad="8"/>
<contactref element="CON2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="CON1" pad="9"/>
<contactref element="CON2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="CON1" pad="11"/>
<contactref element="CON2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="CON1" pad="12"/>
<contactref element="CON2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="CON1" pad="13"/>
<contactref element="CON2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="CON1" pad="14"/>
<contactref element="CON2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="CON1" pad="15"/>
<contactref element="CON2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="CON1" pad="16"/>
<contactref element="CON2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="CON1" pad="17"/>
<contactref element="CON2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="CON1" pad="18"/>
<contactref element="CON2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="REF">
<contactref element="CON1" pad="10"/>
<contactref element="CON2" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
