<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="12.7" x2="47.625" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="47.625" y1="21.59" x2="50.8" y2="24.13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.88" y1="24.13" x2="59.055" y2="20.955" width="0" layer="20" curve="-101.309932"/>
<wire x1="59.055" y1="15.875" x2="56.515" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50.8" y1="12.7" x2="56.515" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<hole x="49.8348" y="14.5542" drill="1.27"/>
<hole x="57.0992" y="22.2504" drill="1.27"/>
<text>LED</text>
<wire x1="47.625" y1="21.59" x2="47.625" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="24.13" x2="55.88" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.055" y1="15.875" x2="59.055" y2="20.955" width="0" layer="20"/>
<text>LED</text>
<text>R.1</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit_mod">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="SEWINGTAP_2.0">
</package>
<package name="LED5MMBOTH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RESISTOR" library="adafruit_mod" package="0204/5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-" library="adafruit_mod" package="SEWINGTAP_2.0" value="SEWTAP-2.0IN"/>
<element name="+" library="adafruit_mod" package="SEWINGTAP_2.0" value="SEWTAP-2.0IN"/>
<element name="LED1" library="adafruit_mod" package="LED5MMBOTH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RESISTOR" pad="2"/>
<contactref element="-" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RESISTOR" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="+" pad="P$1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
