<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="24.13" x2="0" y2="19.3675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.3675" x2="9.2075" y2="19.3675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.2075" y1="19.3675" x2="9.2075" y2="6.0325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.2075" y1="6.0325" x2="0" y2="6.0325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.0325" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="26.6503125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.6503125" y1="0" x2="27.9203125" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.9203125" y1="1.27" x2="27.9396875" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.9396875" y1="24.13" x2="26.6696875" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="90.014098"/>
<wire x1="26.6696875" y1="25.4" x2="1.27" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="25.4" x2="0" y2="24.13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="7.62" y="22.86" drill="2.8"/>
<hole x="7.62" y="2.54" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USB-MINIB-THM-MOLEX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lines">
<packages>
<package name="USBA-MID">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="lines" package="USBA-MID" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="CN3" pad="GND"/>
<contactref element="X2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="P$3"/>
<contactref element="CN3" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="CN3" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="CN3" pad="VBUS"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
