<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="6.35" y="6.35" radius="6.909546875" width="0.254" layer="20"/>
<text>CAP</text>
<text>CAP</text>
<text>DIN</text>
<text>DOUT</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>Stitch-a-Pixel V1
tekdemo@gmail.com</text>
<text>POWER: 3-5V
1xLiPo, 4xNiMH
3xAA, or 3xAA 
see bit.ly/1okrmiu

</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tekdemo">
<packages>
<package name="0402-0603-0805-UNIVERSAL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PIXEL" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CAP" library="tekdemo" package="0402-0603-0805-UNIVERSAL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAP1" library="tekdemo" package="0402-0603-0805-UNIVERSAL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PIXEL" pad="3-GND"/>
<contactref element="CAP" pad="-"/>
<contactref element="CAP1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="PIXEL" pad="1-VDD"/>
<contactref element="CAP" pad="+"/>
<contactref element="CAP1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="PIXEL" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="PIXEL" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
