<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="39.37" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="0" x2="41.91" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="41.91" y1="2.54" x2="41.91" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="15.24" x2="39.37" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="39.37" y1="17.78" x2="2.54" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="17.78" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>SaintGimp
Wireless Temp
Sensor v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAP-POL-2.5-6">
</package>
<package name="CAPACITOR-0805">
</package>
<package name="LED-0805">
</package>
<package name="QFP32-08">
</package>
<package name="ICSP-HEADER">
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="RESISTOR-0805">
</package>
<package name="SOT-23-3">
</package>
<package name="SCREW-TERM-2">
<description>&lt;b&gt;2-Pin Screw Terminal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP8-0.65-3X3MM">
<description>&lt;b&gt;8M, 8-Lead, 0.118" Wide, Miniature Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MSOP&lt;br&gt;
8M-Package doc1097.pdf</description>
</package>
<package name="MOUNTING-HOLE-3.2MM">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="SaintGimp" package="CAP-POL-2.5-6" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="SaintGimp" package="LED-0805" value="LED-0805">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="SaintGimp" package="QFP32-08" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ISP1" library="SaintGimp" package="ICSP-HEADER" value="ICSP-HEADER-6"/>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4"/>
<element name="R1" library="SaintGimp" package="RESISTOR-0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="SaintGimp" package="RESISTOR-0805" value="150R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="SaintGimp" package="SOT-23-3" value="MCP1700-3.0V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="SaintGimp" package="SCREW-TERM-2" value="SCREW-TERM-2"/>
<element name="IC2" library="SaintGimp" package="MSOP8-0.65-3X3MM" value="MCP9808">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="C3" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ALERT">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
