<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="82.55" y1="0" x2="-82.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-82.55" y1="0" x2="-82.55" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-82.55" y1="43.18" x2="-52.07" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-52.07" y1="43.18" x2="-49.53" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-49.53" y1="45.72" x2="-49.53" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-49.53" y1="50.8" x2="82.55" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="50.8" x2="82.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>6</text>
<text>6</text>
<text>6</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>24</text>
<text>23</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>BAT</text>
<text>MTR</text>
<text>BHG QUAD CONTROLLER r4</text>
<text>GEOSTUFF</text>
<text>(C) 2018 GEOSTUFF</text>
<text>P/N 100326</text>
<text>White</text>
<text>Yellow</text>
<text>Red</text>
<text>Black</text>
<text>Brown</text>
<text>Orange</text>
<text>White</text>
<text>Yellow</text>
<text>Red</text>
<text>Black</text>
<text>Brown</text>
<text>Orange</text>
<text>White</text>
<text>Yellow</text>
<text>Red</text>
<text>Black</text>
<text>Brown</text>
<text>Orange</text>
<text>White</text>
<text>Yellow</text>
<text>Red</text>
<text>Black</text>
<text>Brown</text>
<text>Orange</text>
<text>PTC</text>
<text>ORIENT4</text>
<text>ORIENT3</text>
<text>ORIENT2</text>
<text>ORIENT1</text>
<text>CLAMP4</text>
<text>CLAMP3</text>
<text>CLAMP2</text>
<text>CLAMP1</text>
<text>CLAMP/REL</text>
<text>PTC</text>
<text>PTC</text>
<text>PTC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="tyco-switch">
<packages>
<package name="CK72XX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<packages>
<package name="PAK100/2500-24">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun-3-30-09">
<packages>
<package name="PTC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO15-12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JPWR" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GEOPHONE1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLAMP1" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLAMP2" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLAMP3" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLAMP4" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ORIENT1" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ORIENT2" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ORIENT3" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ORIENT4" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GEOPHONE2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GEOPHONE3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GEOPHONE4" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SEISMOGRAPH" library="con-3m" package="PAK100/2500-24" value="2524-">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="CLAMP/REL" library="tyco-switch" package="CK72XX" value="2-1571920--CK72XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO15-12" value="1N5060GP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PTC1" library="SparkFun-3-30-09" package="PTC" value="PTC"/>
<element name="PTC2" library="SparkFun-3-30-09" package="PTC" value="PTC"/>
<element name="PTC3" library="SparkFun-3-30-09" package="PTC" value="PTC"/>
<element name="PTC4" library="SparkFun-3-30-09" package="PTC" value="PTC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="JPWR" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="JPWR" pad="6"/>
<contactref element="CLAMP/REL" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP/REL" pad="6"/>
<contactref element="ORIENT1" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT2" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT3" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VBAT-">
<contactref element="JPWR" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="JPWR" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP/REL" pad="3"/>
<contactref element="CLAMP/REL" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT1" pad="1"/>
<contactref element="ORIENT2" pad="1"/>
<contactref element="ORIENT4" pad="1"/>
<contactref element="ORIENT3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLMP-">
<contactref element="CLAMP/REL" pad="2"/>
<contactref element="PTC1" pad="P$1"/>
<contactref element="PTC2" pad="P$1"/>
<contactref element="PTC3" pad="P$1"/>
<contactref element="PTC4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="CLMP+">
<contactref element="CLAMP1" pad="4"/>
<contactref element="CLAMP2" pad="4"/>
<contactref element="CLAMP3" pad="4"/>
<contactref element="CLAMP4" pad="4"/>
<contactref element="CLAMP/REL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO1-1">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO1-2">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="2"/>
<contactref element="CLAMP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO2-2">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="2"/>
<contactref element="CLAMP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO2-1">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO3-2">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="2"/>
<contactref element="CLAMP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO3-1">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO4-2">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="2"/>
<contactref element="CLAMP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO4-1">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="1"/>
<contactref element="CLAMP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO1-3">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="3"/>
<contactref element="ORIENT1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO1-4">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO2-3">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="3"/>
<contactref element="ORIENT2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO2-4">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO3-3">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="3"/>
<contactref element="ORIENT3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO3-4">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GEO4-3">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="3"/>
<contactref element="ORIENT4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GEO4-4">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="4"/>
<contactref element="ORIENT4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CLAMP3" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CLAMP2" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="CLAMP1" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CLAMP3" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CLAMP2" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CLAMP1" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CLAMP4" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CLAMP4" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ORIENT1" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ORIENT1" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ORIENT2" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ORIENT2" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ORIENT3" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ORIENT3" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="ORIENT4" pad="3"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="ORIENT4" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="5"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="GEOPHONE1" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="5"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="GEOPHONE2" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="5"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="GEOPHONE3" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="5"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="GEOPHONE4" pad="6"/>
<contactref element="SEISMOGRAPH" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="CLAMP4" pad="1"/>
<contactref element="PTC4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="CLAMP3" pad="1"/>
<contactref element="PTC3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="CLAMP2" pad="1"/>
<contactref element="PTC2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="CLAMP1" pad="1"/>
<contactref element="PTC1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
