<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.72" y1="0" x2="18.72" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.72" y1="21.58" x2="0" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204V" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
