<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="8.87" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.87" y1="1.27" x2="8.87" y2="12.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.87" y1="12.37" x2="1.27" y2="12.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="12.37" x2="1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ECG-417">
<packages>
<package name="ECG417">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ECG1" library="ECG-417" package="ECG417" value="ECG417"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="ECG1" pad="RV"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="ECG1" pad="FC"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="ECG1" pad="RV2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
