<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="111.74" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.74" y1="0" x2="111.74" y2="27.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.74" y1="27.61" x2="0" y2="27.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.61" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>http://goboxgizmos.com 4 Amp Solar Charge Controller</text>
<text>NI2O 07/2011</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="TO92D">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="F126Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
<package name="TO92H">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2-lead plastic, vertical</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="TLC271P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/7" value="1K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7" value="68K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0204/7" value="220K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0204/7" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="0204/7" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="TO92D" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="TO92D" value="2N3906">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="E2,5-7" value="1000uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="F126Z12" value="SB540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="Charge">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="TO92H" value="LM385-2.5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-fet" package="TO220" value="BUZ11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="0204/7" value="82K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PV+" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="BAT+" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="PV-" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="BAT-" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="BAT-" pad="MP"/>
<contactref element="PV-" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PV+">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="PV+" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="BAT+">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="BAT+" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
