<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="57.15" x2="52.375" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.375" y1="57.15" x2="52.375" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.375" y1="80" x2="2.54" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="80" x2="2.54" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JS-M">
<description>&lt;b&gt;Automotive Ultra-Miniature Power Relay&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/.. en_ds_61211_0000.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="relay" package="JS-M" value="JS-M1-12V-5">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="JSM1-12V-5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="910351"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14J1764"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+VE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="WIREPAD3,17/1,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-VE" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="WIREPAD3,17/1,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COM" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="WIREPAD3,17/1,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NO" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="WIREPAD3,17/1,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NC" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="WIREPAD3,17/1,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="+VE" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="-VE" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="COM" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="NO" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="NO"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="NC" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="NC"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
