<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="114.681" y1="25.781" x2="114.681" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="129.794" y1="25.781" x2="129.794" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="114.681" y1="0" x2="129.794" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.681" y1="25.781" x2="129.794" y2="25.781" width="0" layer="20"/>
<text>IceTube</text>
<text>V 2.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="vfd">
<packages>
<package name="IV18">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIS1" library="vfd" package="IV18" value="IV18"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X10" value="male">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AC1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="DIS1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VFD'A">
<contactref element="DIS1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VFD'B">
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VFD'C">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VFD'D">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VFD'E">
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VFD'F">
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="DIS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VFD'G">
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VFD'H">
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VFD'1">
<contactref element="DIS1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VFD'2">
<contactref element="DIS1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VFD'3">
<contactref element="DIS1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VFD'4">
<contactref element="DIS1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VFD'5">
<contactref element="DIS1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VFD'6">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="DIS1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VFD'7">
<contactref element="DIS1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VFD'8">
<contactref element="DIS1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VFD'9">
<contactref element="DIS1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
