<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="29.58" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.1" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="27.1" y1="0" x2="27.1" y2="29.58" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="27.1" y1="29.58" x2="0" y2="29.58" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="7.48" y="26.83" drill="2.62"/>
<hole x="19.62" y="26.83" drill="2.62"/>
</plain>
<libraries>
<library name="advpins">
<packages>
<package name="ADCHIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="advpins" package="ADCHIP" value="ADVCHIP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
