<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="20.32" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.32" y1="1.27" x2="20.32" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="11.43" x2="19.05" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.05" y1="12.7" x2="1.27" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="12.7" x2="0" y2="11.43" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>dB</text>
<text>ATTN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="P"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X2" pad="GND@4"/>
<contactref element="X2" pad="GND@3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="GND@2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
