<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.887" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.887" y1="0" x2="17.887" y2="20.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.887" y1="20.625" x2="0" y2="20.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PICAXE DC Timer
Stoneage Engineering</text>
<text>M2 +</text>
<text>M1 +</text>
<text>- +</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CustomAdafruit">
<packages>
<package name="SWITCH-OMRON_B3U-1000P">
<description>Ultra-small-sized Tactile Switch&lt;p&gt;
top actuated</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyParts">
<packages>
<package name="PG-TO23-3_INF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="SO-08" value="PIC12F683SN">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12F683-I/SN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9759042"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61K3434"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="CustomAdafruit" package="SWITCH-OMRON_B3U-1000P" value="B3U-1000P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="CustomAdafruit" package="SWITCH-OMRON_B3U-1000P" value="B3U-1000P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="MyParts" package="PG-TO23-3_INF" value="IRLML2502TRPBF">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="IRLML2502TRPBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Infineon_2019-12-20"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Infineon"/>
</element>
<element name="U2" library="MyParts" package="PG-TO23-3_INF" value="IRLML2502TRPBF">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="IRLML2502TRPBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Infineon_2019-12-20"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Infineon"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
