<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="90.17" y="50.8" drill="3.2"/>
<wire x1="99.06" y1="0" x2="67.31" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="53.34" x2="99.06" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="53.34" x2="99.06" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="53.34" x2="67.31" y2="40.64" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="40.64" x2="69.85" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="38.1" x2="69.85" y2="3.81" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="3.81" x2="67.31" y2="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="1.27" x2="67.31" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>ARDUINO CONNECTOR THIS SIDE</text>
<text>GPIB CONNECTOR THIS SIDE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="assorted">
<description>Misc Parts I designed</description>
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X18" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="assorted" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="35"/>
<contactref element="JP3" pad="36"/>
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="14"/>
<contactref element="JP5" pad="16"/>
<contactref element="JP5" pad="18"/>
<contactref element="JP5" pad="20"/>
<contactref element="JP5" pad="22"/>
<contactref element="JP5" pad="24"/>
<contactref element="JP5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="JP3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="JP3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="JP3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="JP3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PG0">
<contactref element="JP3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PG1">
<contactref element="JP3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PG2">
<contactref element="JP3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DATA0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DATA3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DATA4">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA7">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DATA6">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DATA5">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NRFD">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DAV">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="NDAC">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SRQ">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IFC">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="EOI">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="REN">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ATN">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="JP3" pad="17"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="JP3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PL1">
<contactref element="JP3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PL3">
<contactref element="JP3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PL5">
<contactref element="JP3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PL7">
<contactref element="JP3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="+5V1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PL0">
<contactref element="JP3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PL2">
<contactref element="JP3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PL4">
<contactref element="JP3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PL6">
<contactref element="JP3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="JP3" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
