<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.59" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="0" x2="21.59" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VPP</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
<text>PGD</text>
<text>PGC</text>
<text>LVP</text>
<text>VPP</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
<text>PGD</text>
<text>PGC</text>
<text>LVP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="my_conn">
<packages>
<package name="MOD66">
</package>
<package name="PH1X6SQ">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="my_conn" package="MOD66" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="my_conn" package="PH1X6SQ" value="PH1X6SQ80"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VPP">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LVP">
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
