<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="14.478" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="14.478" x2="0" y2="14.478" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.478" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FM TRANSMITTER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FM Transmitter">
<packages>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="SMDPOT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete">
<description>Discrete devices (Antenna, Arrrester, Thermistor)</description>
<packages>
<package name="PAD-01">
<description>&lt;b&gt;PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microphon">
<description>&lt;b&gt;Microphon&lt;/b&gt; from&lt;p&gt;
JLI Electronics - www.jlielectronics.com&lt;br&gt;
Panansonic - http://industrial.panasonic.com&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="WM-64PC/64PK">
<description>&lt;b&gt;Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone Cartridge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA5000/ABA5000CE10.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="FM Transmitter" package="SOT23-6" value="MAX2606">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="FM Transmitter" package="0805" value="390nH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="FM Transmitter" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="FM Transmitter" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="FM Transmitter" package="0805" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="FM Transmitter" package="0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="FM Transmitter" package="0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="FM Transmitter" package="0805" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="FM Transmitter" package="0805" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ANT1" library="discrete" package="PAD-01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MK1" library="microphon" package="WM-64PC/64PK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TUNEPAD" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="FM Transmitter" package="SOT-23" value="AP2210N-3.3TRG1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCCPAD" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GNDPAD" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="FM Transmitter" package="SMDPOT" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="MK1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="GNDPAD" pad="TP"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TUNE">
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="TUNEPAD" pad="TP"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="MK1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="VCCPAD" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
