<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Jeff Glass 2013</text>
<text>AMO V0.1</text>
<text>All Rights Reserved</text>
<text>Arduino Mini</text>
<text>VCC</text>
<text>RST</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>LED+</text>
<text>LED-</text>
<wire x1="2.54" y1="59.69" x2="2.54" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="19.05" x2="65.278" y2="19.304" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="65.278" y1="19.304" x2="65.278" y2="59.69" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="65.278" y1="59.69" x2="2.54" y2="59.69" width="0.254" layer="20"/>
<text>LED+</text>
<text>LED-</text>
<text>GND</text>
<text>PWR</text>
<text>RX1</text>
<text>TX0</text>
<text>RAW</text>
<text>D2</text>
<text>ULN</text>
<text>R1</text>
<text>GND</text>
<text>RAW</text>
<text>RAW</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ic-package" package="SOCKET-16" value=""/>
<element name="ULN1" library="ic-package" package="SOCKET-16" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIGITAL" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="ANALOG" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="OTHER" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="A" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PINSPARE" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="ULN1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="ULN1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="ULN1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="ULN1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="ULN1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="ULN1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="ULN1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ULN1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="OTHER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="POWER">
<contactref element="R1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="16"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="OTHER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="ULN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="ULN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="ULN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="ULN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="ULN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ULN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="ULN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="PINSPARE" pad="1"/>
<contactref element="ULN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="OTHER" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="OTHER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
