<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.4488" y1="3.81" x2="8.8138" y2="4.445" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8.8138" y1="4.445" x2="4.064" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.429" y1="5.08" x2="0.889" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="5.08" x2="0" y2="5.969" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="5.969" x2="0" y2="9.906" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.906" x2="0.889" y2="10.795" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.889" y1="10.795" x2="14.0462" y2="10.795" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.0462" y1="10.795" x2="14.4272" y2="10.414" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="14.4272" y1="10.414" x2="14.4272" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.064" y1="4.445" x2="3.429" y2="5.08" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>OSO-MISC-22-005
Sensor Watch
UART Breakout</text>
<text>A1: Watch RX
A2: Watch TX
+ Power &amp; GND pads</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FH19C-9S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FH19C9S05SH10-FFC">
<description>&lt;b&gt;FH19C-9S-0.5SH(10)-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="D"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="FH19C-9S-0.5SH" package="FH19C9S05SH10-FFC" value="FH19C-9S-0.5SH_10-FFC"/>
<element name="GND" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="testpad" package="TP20R" value="TPTP20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A3_INT2">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A4_INT1">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A2_TX">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="TX" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A1_RX">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="RX" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="V+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A0_UNUSED">
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
