(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 11)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 11)
    (tracks 38)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 53)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad9)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad19)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad20)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad27)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad28)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad29)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad30)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad31)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad32)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad33)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad34)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad35)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad36)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad37)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 27 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 28 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 29 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 30 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 31 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 32 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 33 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 34 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 35 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 36 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 37 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 38 "Net-(U1-Pad38)")
  (net 39 "Net-(U1-Pad39)")
  (net 40 "Net-(U1-Pad40)")
  (net 41 "Net-(U1-Pad41)")
  (net 42 "Net-(U1-Pad42)")
  (net 43 "Net-(U1-Pad43)")
  (net 44 "Net-(U1-Pad44)")
  (net 45 "Net-(U1-Pad45)")
  (net 46 "Net-(U1-Pad46)")
  (net 47 "Net-(U1-Pad47)")
  (net 48 "Net-(U1-Pad48)")
  (net 49 "Net-(U1-Pad49)")
  (net 50 "Net-(U1-Pad50)")
  (net 51 "Net-(U1-Pad51)")
  (net 52 "Net-(U1-Pad52)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.6858)
    (uvia_drill 0.3302)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J1-Pad9)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U1-Pad27)")
    (add_net "Net-(U1-Pad28)")
    (add_net "Net-(U1-Pad29)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad30)")
    (add_net "Net-(U1-Pad31)")
    (add_net "Net-(U1-Pad32)")
    (add_net "Net-(U1-Pad33)")
    (add_net "Net-(U1-Pad34)")
    (add_net "Net-(U1-Pad35)")
    (add_net "Net-(U1-Pad36)")
    (add_net "Net-(U1-Pad37)")
    (add_net "Net-(U1-Pad38)")
    (add_net "Net-(U1-Pad39)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad40)")
    (add_net "Net-(U1-Pad41)")
    (add_net "Net-(U1-Pad42)")
    (add_net "Net-(U1-Pad43)")
    (add_net "Net-(U1-Pad44)")
    (add_net "Net-(U1-Pad45)")
    (add_net "Net-(U1-Pad46)")
    (add_net "Net-(U1-Pad47)")
    (add_net "Net-(U1-Pad48)")
    (add_net "Net-(U1-Pad49)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad50)")
    (add_net "Net-(U1-Pad51)")
    (add_net "Net-(U1-Pad52)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module Connectors_Molex:Molex_Microfit3_Header_02x05_Straight_43045-1028 (layer F.Cu) (tedit 5A7BC720)
    (at 193.04 100.33 270)
    (descr "Microfit3 Header Straight 02x05 43045-1028")
    (tags "connector Microfit 02x05 header straight 3mm")
    (fp_text reference J1 (at -1.27 31.75 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_02x05_Top_Bottom (at 0 -24.13 360) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -15 -4 270) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -6 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -9 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -12 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 -3 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -3 -3 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6 -3 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -9 -3 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -12 -3 270) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 3 -3.94 270) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connectors_Molex.3dshapes/Molex_Microfit3_Header_02x05_Straight_43045-1028.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Teensy_Footprints:Teensy30_31_32_LC (layer F.Cu) (tedit 5A7BC537)
    (at 171.45 99.06)
    (fp_text reference U1 (at 48.26 -16.51) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Teensy3.2 (at 58.42 -21.59) (layer F.Fab))
    (fp_text user T3.2 (at 57.15 -15.24 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user T3.1 (at 62.23 -10.16 90) (layer F.SilkS))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 16.51 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 25 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 26 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 27 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(U1-Pad27)"))
    (pad 28 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(U1-Pad28)"))
    (pad 29 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(U1-Pad29)"))
    (pad 30 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(U1-Pad30)"))
    (pad 31 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(U1-Pad31)"))
    (pad 32 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(U1-Pad32)"))
    (pad 33 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(U1-Pad33)"))
    (pad 34 thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(U1-Pad34)"))
    (pad 35 thru_hole circle (at -8.89 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(U1-Pad35)"))
    (pad 36 thru_hole circle (at -6.35 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(U1-Pad36)"))
    (pad 37 thru_hole circle (at -3.81 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(U1-Pad37)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 38 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(U1-Pad38)"))
    (pad 39 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(U1-Pad39)"))
    (pad 40 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 "Net-(U1-Pad40)"))
    (pad 41 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 "Net-(U1-Pad41)"))
    (pad 42 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 "Net-(U1-Pad42)"))
    (pad 43 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 "Net-(U1-Pad43)"))
    (pad 44 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 "Net-(U1-Pad44)"))
    (pad 45 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 "Net-(U1-Pad45)"))
    (pad 46 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 "Net-(U1-Pad46)"))
    (pad 47 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 "Net-(U1-Pad47)"))
    (pad 48 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(U1-Pad48)"))
    (pad 49 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 "Net-(U1-Pad49)"))
    (pad 50 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 "Net-(U1-Pad50)"))
    (pad 51 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 "Net-(U1-Pad51)"))
    (pad 52 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(U1-Pad52)"))
    (pad 52 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.9 1.9) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(U1-Pad52)"))
  )
  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5A7BC9CA)
    (at 157.48 86.36)
    (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
    (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 54.61 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 62.23 10.16) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 48.26 -2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Mounting_Holes:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5A7BC9C0)
    (at 185.42 86.36)
    (descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
    (tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF2 (at 31.75 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_3.2mm_M3 (at 31.75 6.35) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text "43045-1028\nMolex\n" (at 189.23 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Teensy BoB\n6 Analog, 2 PWR, 2 GND" (at 173.99 87.63) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Marcavius\nFox" (at 166.37 85.09) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 154.94 82.55) (end 198.12 82.55) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153.67 83.82) (end 154.94 82.55) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153.67 90.17) (end 153.67 83.82) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153.67 107.95) (end 153.67 90.17) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 195.58 107.95) (end 153.67 107.95) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 199.39 104.14) (end 195.58 107.95) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 199.39 83.82) (end 199.39 104.14) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 198.12 82.55) (end 199.39 83.82) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 5) (net_name "Net-(J1-Pad5)") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 199.39 83.82) (xy 199.39 104.14) (xy 195.58 107.95) (xy 153.67 107.95) (xy 153.67 90.17)
        (xy 189.23 90.17) (xy 189.23 82.55) (xy 198.12 82.55)
      )
    )
  )
)
