<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="26.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.88" y1="0" x2="26.88" y2="51.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.88" y1="51.18" x2="2" y2="51.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="51.18" x2="2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Tx</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>Rx</text>
<text>MiniPro
LocoNetShield</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="520250-3">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;with Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SPCoast">
<packages>
<package name="0805-LED">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="0805-RES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MCP">
<packages>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SO08@1">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; Fits JEDEC packages (narrow SOIC-8)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-Wolf-Clones">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="PRO-MINI-3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J3" library="con-amp" package="520250-3" value="RJ12">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="SPCoast" package="0805-LED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="MCP" package="SOT23-3" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SPCoast" package="0805-RES" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SPCoast" package="0805-RES" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SPCoast" package="0805-RES" value="27k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SPCoast" package="0805-RES" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="SPCoast" package="0805-RES" value="240k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SPCoast" package="0805-RES" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="SPCoast" package="0805-RES" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SPCoast" package="0805-RES" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="SPCoast" package="0805-RES" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U1" library="MCP" package="SO08@1" value="LM393M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Arduino-Wolf-Clones" package="PRO-MINI-3" value="PRO-MINI-3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="LOCONET">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LNRX">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LNTX">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
