<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.177" y1="70.739" x2="20.066" y2="69.977" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="69.977" x2="21.336" y2="69.977" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.336" y1="68.961" x2="21.844" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.844" y1="68.453" x2="22.86" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="68.453" x2="23.368" y2="68.961" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23.368" y1="68.961" x2="23.368" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23.368" y1="69.85" x2="25.654" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.654" y1="69.85" x2="25.654" y2="69.088" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.654" y1="69.088" x2="26.289" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="26.289" y1="68.453" x2="27.051" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.686" y1="69.85" x2="29.972" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.972" y1="68.961" x2="30.48" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="68.453" x2="31.496" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="31.496" y1="68.453" x2="32.004" y2="68.961" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.004" y1="68.961" x2="32.004" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.004" y1="69.85" x2="33.147" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="33.147" y1="69.85" x2="33.782" y2="70.358" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="33.782" y1="70.358" x2="33.782" y2="89.916" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.686" y1="69.85" x2="27.686" y2="69.088" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.686" y1="69.088" x2="27.051" y2="68.453" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.972" y1="68.961" x2="29.972" y2="69.85" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.336" y1="68.961" x2="21.336" y2="69.977" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.177" y1="70.739" x2="19.177" y2="90.17" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.558" y1="90.551" x2="22.098" y2="90.551" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.606" y1="90.043" x2="22.606" y2="88.265" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.606" y1="88.265" x2="29.972" y2="88.265" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.972" y1="88.265" x2="29.972" y2="90.043" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="90.551" x2="33.147" y2="90.551" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.177" y1="90.17" x2="19.558" y2="90.551" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.098" y1="90.551" x2="22.606" y2="90.043" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.972" y1="90.043" x2="30.48" y2="90.551" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="33.147" y1="90.551" x2="33.782" y2="89.916" width="0.254" layer="20"/>
<text>_</text>
<text>+</text>
<text>s</text>
<text>-</text>
<text>_</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Perfect_0402">
<packages>
<package name="0402">
<description>0402 (1005 Metric)  

Nick Garner - TeleSense</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-13Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NotFastEnuf">
<packages>
<package name="QFN20_3X3">
</package>
<package name="MICROFET2X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="alienflight">
<packages>
<package name="YUDEN-CAP-0805">
<description>Yuden Capacitor</description>
</package>
<package name="VSON-N10">
<description>TPS630XX Buck/Boost Converter&lt;hr&gt;
&lt;a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63001.pdf"&gt;View Datasheet&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AlienWhoop">
<packages>
<package name="DFE201612E-2R2M-P2">
<description>Fixed Inductors 0806 2.2uH 20% 2.4A RDC=0.116ohms</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Perfect_0402" package="0402" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Perfect_0402" package="0402" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Perfect_0402" package="0402" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Perfect_0402" package="0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="Perfect_0402" package="0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Perfect_0402" package="0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Perfect_0402" package="0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Perfect_0402" package="0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Perfect_0402" package="0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Perfect_0402" package="0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Perfect_0402" package="0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Perfect_0402" package="0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2D" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2CK" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="S" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="NotFastEnuf" package="QFN20_3X3" value="EMF8BB2"/>
<element name="U$2" library="NotFastEnuf" package="MICROFET2X2" value="TSM2537CQ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="NotFastEnuf" package="MICROFET2X2" value="TSM2537CQ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="NotFastEnuf" package="MICROFET2X2" value="TSM2537CQ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="_" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="Perfect_0402" package="0402" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="alienflight" package="YUDEN-CAP-0805" value="10uF">
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="JMK212AB7106KG-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="alienflight" package="YUDEN-CAP-0805" value="10uF">
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="JMK212AB7106KG-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="alienflight" package="YUDEN-CAP-0805" value="10uF">
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="JMK212AB7106KG-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="alienflight" package="VSON-N10" value="TPS63001">
<attribute name="MF" value="TI"/>
<attribute name="MPN" value="TPS63001DRCR"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="AlienWhoop" package="DFE201612E-2R2M-P2" value="2.2uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="DFE201612E-2R2M-P2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="EXT"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="TP"/>
<contactref element="_" pad="TP"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RC_IN">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VS1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VS2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VS3">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C2CK">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C2CK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="C2D">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C2D" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VLIPO">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="+" pad="TP"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
