<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.5" y1="0" x2="48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="0" x2="48" y2="30.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="30.5" x2="-5.5" y2="30.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.5" y1="30.5" x2="-5.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PHASE 1</text>
<text>PHASE 2</text>
<text>PHASE 1</text>
<text>GND</text>
<text>+OUT1</text>
<text>+OUT2</text>
<text>+OUT3</text>
<text>+OUT4</text>
<text>PHASE 2</text>
<text>GND</text>
<text>+OUT1</text>
<text>+OUT2</text>
<text>+OUT3</text>
<text>+OUT4</text>
<text>ANA</text>
<text>ANA</text>
<text>REF</text>
<text>REF</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>RE</text>
<text>OLED</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>BTN</text>
<hole x="-5.5" y="26.25" drill="3.7338"/>
<hole x="-5.5" y="4.25" drill="3.7338"/>
<hole x="48" y="4.25" drill="3.7338"/>
<hole x="48" y="26.25" drill="3.7338"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>CS</text>
<text>SDO</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>T-</text>
<text>T+</text>
<text>TCPL</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>PLG2</text>
<text>PLG1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="The Library">
<packages>
<package name="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_5-POS_FEMALE-HDR">
</package>
<package name="SSOP-28">
</package>
<package name="0603(1608)">
</package>
<package name="0.81MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_11-POS_FEMALE-HDR">
</package>
<package name="2.54MM-PITCH_1-ROW_5-POS_(90206-AS)-HDR">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_2-POS_FEMALE-HDR">
</package>
<package name="1.02MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_3-POS_FEMALE-HDR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HDR5" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_5-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B5B-PH-K-S"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
<element name="HDR6" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_5-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B5B-PH-K-S"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
<element name="IC1" library="The Library" package="SSOP-28" value="SSOP-28(PIC16F18857)">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SSOP-28"/>
<attribute name="TYPE" value="IC1"/>
</element>
<element name="C3" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C4"/>
</element>
<element name="C4" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C3"/>
</element>
<element name="C5" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C3"/>
</element>
<element name="C6" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C1"/>
</element>
<element name="C7" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C3"/>
</element>
<element name="C8" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C3"/>
</element>
<element name="R1" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="R2"/>
</element>
<element name="R2" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="R2"/>
</element>
<element name="R3" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="R1"/>
</element>
<element name="R4" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="R2"/>
</element>
<element name="R5" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="R2"/>
</element>
<element name="HDR1" library="The Library" package="0.81MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_11-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0.81 PITCH - 2.54MM PITCH - 1 ROW - 12 POS - FEMALE HDR"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
<element name="C9" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C4"/>
</element>
<element name="C10" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C2"/>
</element>
<element name="C11" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
<attribute name="TYPE" value="C2"/>
</element>
<element name="PGRM_HDR1" library="The Library" package="2.54MM-PITCH_1-ROW_5-POS_(90206-AS)-HDR" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="90206-AS POGO HDR"/>
<attribute name="TYPE" value="PGRM HDR1"/>
</element>
<element name="HDR2" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_5-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B5B-PH-K-S"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
<element name="HDR3" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_5-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B5B-PH-K-S"/>
</element>
<element name="IC2" library="The Library" package="SOIC-8" value="">
<attribute name="TYPE" value="IC2"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SOIC-8(MAX31855KASA+)"/>
</element>
<element name="C1" library="The Library" package="0603(1608)" value="">
<attribute name="TYPE" value="C1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0603(1608)"/>
</element>
<element name="HDR4" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_2-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B2B-PH-K-S(LF)(SN)"/>
</element>
<element name="HDR7" library="The Library" package="0.7MM-DMTR_2MM-PITCH_1-ROW_2-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="B2B-PH-K-S(LF)(SN)"/>
</element>
<element name="HDR8" library="The Library" package="1.02MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_3-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_3-POS_HDR"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="HDR1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="HDR1" pad="11"/>
<contactref element="PGRM_HDR1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="HDR5" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="HDR6" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="HDR2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="HDR3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="HDR4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="12"/>
<contactref element="PGRM_HDR1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="HDR5" pad="5"/>
<contactref element="HDR6" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="HDR2" pad="5"/>
<contactref element="HDR3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="HDR4" pad="1"/>
<contactref element="HDR8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="PGRM_HDR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PGRM_HDR1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="HDR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PGRM_HDR1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="HDR1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="HDR5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="HDR5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="HDR6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="HDR6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="HDR2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="HDR2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="HDR1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="HDR1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="HDR1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="HDR1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="HDR1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="HDR1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="HDR3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="HDR3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="HDR3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="HDR2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="HDR7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="HDR7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="HDR8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="HDR8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
