<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="0" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.2" x2="5.08" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="81.28" x2="20.32" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="81.28" x2="25.4" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="76.2" x2="25.4" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="5.08" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="5.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<text>0.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DougM.Capacitor">
<packages>
<package name="E7,5-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM">
<packages>
<package name="BIGPAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 5.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$2" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$3" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="U$4" library="DougM" package="BIGPAD" value="BIGPAD"/>
<element name="C4" library="DougM.Capacitor" package="E7,5-18" value=""/>
<element name="C1" library="DougM.Capacitor" package="E7,5-18" value=""/>
<element name="C2" library="DougM.Capacitor" package="E7,5-18" value=""/>
<element name="H2" library="holes" package="5,0" value="MOUNT-HOLE5.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="P+1">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
