<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Wytmans
2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DimmingComponents-v2">
<packages>
<package name="CAP_PACK">
</package>
<package name="LED_PACK">
</package>
<package name="RESIST_PACK">
</package>
<package name="SWITCH_PACK">
</package>
<package name="BATT_PACK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="DimmingComponents-v2" package="CAP_PACK" value="LKW_CAP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="DimmingComponents-v2" package="LED_PACK" value="LKW_LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="DimmingComponents-v2" package="RESIST_PACK" value="LKW_RES">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="DimmingComponents-v2" package="RESIST_PACK" value="LKW_RES">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="DimmingComponents-v2" package="SWITCH_PACK" value="MOMENTARY_SWITCH-THR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="DimmingComponents-v2" package="BATT_PACK" value="LKW_BATTERY"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="VCC"/>
<contactref element="SW1" pad="3B" route="any" routetag="G$1.2"/>
<contactref element="SW1" pad="4B" route="any" routetag="G$1.2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="1A" route="any" routetag="G$1.1"/>
<contactref element="SW1" pad="2A" route="any" routetag="G$1.1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="PLUS"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="NEG"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
