<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X04-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="TDFN8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="adafruit" package="1X04-CLEANBIG" value="1X4-CLEANBIG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="0-Lantzer" package="TDFN8" value="TDFN8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PIN1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN5">
<contactref element="CN2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIN6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN8">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
