<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="20.32" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="80.01" x2="0" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80.01" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>D</text>
<text>D</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.4">
<packages>
<package name="TEENSY_3.6_DIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="EH DIC-00289 - SN74HCT245 OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-20Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.4" package="TEENSY_3.6_DIL" value="TEENSY_3.6_DIL"/>
<element name="U$2" library="EH DIC-00289 - SN74HCT245 OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS" package="DIL20" value="SN74HCT245DIL20">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="-" library="testpad" package="P1-20Y" value="TPPAD1-20Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WS2812" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WS1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="WS2812" pad="3"/>
<contactref element="-" pad="TP"/>
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="WS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$1" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$1" pad="3.3V3"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="WS2812" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="WS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="WS2812" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="WS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="14/A0"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="17/A3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
