<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="72.39" y1="64.77" x2="90.17" y2="64.77" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="90.17" y1="64.77" x2="90.17" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="90.17" y1="49.53" x2="72.39" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="49.53" x2="72.39" y2="64.77" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mini_din">
<packages>
<package name="M_DIN6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="87758-0616">
<description>&lt;b&gt;6 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/877580616_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PS/2_01" library="mini_din" package="M_DIN6" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="87758-0616" value="87758-0616">
<attribute name="MPN" value="87758-0616"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="7472323"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25M5667"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PE1">
<contactref element="PS/2_01" pad="SH1"/>
</signal>
<signal name="PE3">
<contactref element="PS/2_01" pad="SH3"/>
</signal>
<signal name="PE2">
<contactref element="PS/2_01" pad="SH2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PS/2_01" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PS/2_01" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PS/2_01" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PS/2_01" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PS/2_01" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PS/2_01" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
