<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="27.051" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.051" x2="0" y2="26.7208" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="27.051" x2="19.05" y2="1.27" width="0.0508" layer="20"/>
<text>SoftRF-Lora
version 1.1</text>
<wire x1="0.762" y1="27.813" x2="18.288" y2="27.813" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.051" x2="0.762" y2="27.813" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.288" y1="27.813" x2="19.05" y2="27.051" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="18.034" y2="0" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="0" x2="19.05" y2="1.27" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<text>Lora Module
RFM92/95
RFM96/98</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>D0</text>
<text>D2</text>
<text>CSN</text>
<text>SCK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>RFM95</text>
</plain>
<libraries>
<library name="_c2h">
<packages>
<package name="0805-CAP-LARGEPADS">
</package>
<package name="RFM95">
</package>
</packages>
</library>
<library name="softrf">
<packages>
<package name="FE07-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
<package name="1X01_2MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="_c2h" package="RFM95" value="RFM95"/>
<element name="C2" library="_c2h" package="0805-CAP-LARGEPADS" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="softrf" package="FE07-2" value="NRF905">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ANT" library="microbuilder" package="SMA_EDGELAUNCH" value="SMA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUX" library="microbuilder" package="1X01_2MM" value="ANT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="ANT" pad="GND@2"/>
<contactref element="ANT" pad="GND@1"/>
<contactref element="ANT" pad="GND@4"/>
<contactref element="ANT" pad="GND@3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="VDD"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="SCK"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="MISO"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="MOSI"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U$3" pad="DIO0"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="NSS"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="ANT"/>
<contactref element="AUX" pad="1"/>
<contactref element="ANT" pad="P"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="DIO2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
