<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="20.84831875" y="10.576553125" drill="2.286"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>kravitzlab.com</text>
<text>nov2020</text>
<hole x="20.8788" y="8.839196875" drill="2.286"/>
<wire x1="11.39951875" y1="5.7912" x2="22.98191875" y2="5.7912" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.98191875" y1="5.7912" x2="22.98191875" y2="14.081759375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.98191875" y1="14.081759375" x2="11.39951875" y2="14.081759375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="11.39951875" y1="14.081759375" x2="11.39951875" y2="5.7912" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-02">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-garry" package="332-02" value="332-02">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="+" library="con-garry" package="332-02" value="332-02">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="+" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
