<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="84.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.76" y1="0" x2="84.76" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.76" y1="58.41" x2="0" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58.41" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DE-1 MSX ADD-ON</text>
<text>DE-1 MSX ADD-ON</text>
<hole x="3.175" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="81.915" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="81.915" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="2.54" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML40">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="M09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lumberg">
<packages>
<package name="1503_09">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/&lt;br&gt;
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Lötaugen,&lt;br&gt;
für Leiterplatten Rückseitenmontage&lt;p&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-yamaichi">
<packages>
<package name="MDIN06SS">
<description>&lt;b&gt;Mini Din&lt;/b&gt; YAMAICHI CONNECTOR</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="con-ml" package="ML40" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-subd" package="M09HP" value="JOY B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-subd" package="M09HP" value="JOY A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-lumberg" package="1503_09" value="TAPE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-lumberg" package="1503_09" value="AUDIO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="con-yamaichi" package="MDIN06SS" value="PS/2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-024X044" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E3,5-8" value="220u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/12" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0204/7" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0204/7" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP1" pad="29"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X3" pad="G2"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="G1"/>
<contactref element="X4" pad="G2"/>
<contactref element="X4" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="G1"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="JOYB0">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYB1">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="37"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYB2">
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYB3">
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYB4">
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYB5">
<contactref element="X4" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="JOYA0">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYA1">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYA2">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYA3">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYA4">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JOYA5">
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STRA">
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STRB">
<contactref element="X4" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="31"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MDAT">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCLK">
<contactref element="X6" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CWT_IN">
<contactref element="X7" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CWT_OUT">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DAC_S">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
<signal name="N$54">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
