<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0" x2="25.305253125" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="25.305253125" y1="0" x2="27.686" y2="2.380746875" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.686" y1="2.380746875" x2="27.686" y2="32.77305625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="27.686" y1="32.77305625" x2="24.89905625" y2="35.56" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="24.89905625" y1="35.56" x2="0.254" y2="35.56" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="8.89" x2="22.86" y2="8.89" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="8.89" x2="24.638" y2="12.827" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="24.638" y1="12.827" x2="24.638" y2="22.987" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="24.638" y1="22.987" x2="22.86" y2="26.67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="26.67" x2="6.096" y2="26.67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="26.67" x2="5.08" y2="22.86" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="22.86" x2="5.08" y2="12.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="12.7" x2="6.096" y2="8.89" width="0.1524" layer="20"/>
<text>RV-Project.Com
433Mhz Remote 
Transmitter 

Board B  V1.2   1/2/2019</text>
<text>Cut Out</text>
<hole x="18.796" y="2.54" drill="1.524"/>
<hole x="18.796" y="33.02" drill="1.524"/>
<wire x1="0.254" y1="0" x2="0.254" y2="35.56" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="23.749" y1="32.385" x2="26.289" y2="32.385" width="0.1524" layer="20" curve="-174.27519"/>
<wire x1="26.289" y1="3.175" x2="23.749" y2="3.175" width="0.1524" layer="20" curve="-174.27519"/>
<wire x1="23.749" y1="5.715" x2="26.289" y2="5.715" width="0.1524" layer="20" curve="-174.27519"/>
<wire x1="26.289" y1="29.845" x2="23.749" y2="29.845" width="0.1524" layer="20" curve="-174.27519"/>
<wire x1="23.749" y1="29.845" x2="23.749" y2="32.385" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.289" y1="29.845" x2="26.289" y2="32.385" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.289" y1="3.175" x2="26.289" y2="5.715" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="23.749" y1="3.175" x2="23.749" y2="5.715" width="0.1524" layer="20"/>
<text>CutOut</text>
<text>CutOut</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
</package>
<package name="1X01_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="a-lib" package="1X03" value="M3HEADER"/>
<element name="J4" library="a-lib" package="1X03" value="M3HEADER"/>
<element name="JP1" library="a-lib" package="1X01_HEADER" value="">
<attribute name="DIAMETER" value=".0315"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="a-lib" package="1X01_HEADER" value="">
<attribute name="DIAMETER" value=".0315"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="a-lib" package="1X01_HEADER" value="">
<attribute name="DIAMETER" value=".0315"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="a-lib" package="1X01_HEADER" value="">
<attribute name="DIAMETER" value=".0315"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
