<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>BLEED</text>
<text>BLEED</text>
<text>CHARGE</text>
<text>MONITOR</text>
<text>SCR GROUND</text>
<text>CHG</text>
<text>MON</text>
<text>GND</text>
<text>SCR</text>
<text>HOT</text>
<circle x="59.69" y="59.69" radius="59.69" width="0.025" layer="20"/>
<text>25M</text>
<text>25M</text>
<text>100K</text>
<text>100K</text>
<text>10K</text>
<text>4KV MAX
DO NOT DRY FIRE
Conrad F. &amp; Brian G.
LANL M-6, 2017</text>
<hole x="59.69" y="59.69" drill="4.3053"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ConradsNew">
<packages>
<package name="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="ConradsNew" package="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;" value="CTYPEHVRES"/>
<element name="U$2" library="ConradsNew" package="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;" value="CTYPEHVRES"/>
<element name="U$3" library="ConradsNew" package="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;" value="CTYPEHVRES"/>
<element name="U$4" library="ConradsNew" package="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;" value="CTYPEHVRES"/>
<element name="U$5" library="ConradsNew" package="HIGHVOLTAGERESISTOR3.5&quot;" value="CTYPEHVRES"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="HOT">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MON">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCR">
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="CHG">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
