<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="4.318" x2="31.75" y2="4.318" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="4.318" x2="31.75" y2="43.688" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="43.688" x2="0" y2="43.688" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.688" x2="0" y2="4.318" width="0" layer="20"/>
<text>A0</text>
<hole x="2.54" y="6.35" drill="2.2"/>
<hole x="29.21" y="6.35" drill="2.2"/>
<hole x="29.21" y="35.56" drill="2.2"/>
<hole x="2.54" y="35.56" drill="2.2"/>
<text>GND</text>
<text>LED
Board</text>
<text>Sensor
Board</text>
<text>Switch
D9</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>Display
Board</text>
<text>[LittleDrop Shield v0.2.1]</text>
<text>Adafruit
Pro Trinket 5V</text>
<text>Shield</text>
<text>GND</text>
<text>LED
Board</text>
<text>Sensor
Board</text>
<text>Shield</text>
<text>Little Devices Lab
MIT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="@AAA-my-library">
<packages>
<package name="1X04_1MM_RA">
<description>&lt;h3&gt;SMD- 4 Pin Right Angle &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-6-SMD-VERT-1.0MM">
<description>&lt;h3&gt;JST SH Vertical 6-Pin SMT&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:6&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 1 mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/EM406-SMDConnector-eSH.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;JST_6PIN_VERTICAL&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X12-CB">
</package>
<package name="EG1218">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="@AAA-my-library" package="1X04_1MM_RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="@AAA-my-library" package="JST-6-SMD-VERT-1.0MM" value="JST_6_PIN_VERTICALJST-6-SMD-HORIZ-1.0MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="@AAA-my-library" package="1X04_1MM_RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X12-CB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X12-CB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="adafruit" package="EG1218" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="O"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
