<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.75" y1="22.33318125" x2="9.75" y2="22.33318125" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="9.75" y1="22.33318125" x2="9.75" y2="4.23318125" width="0.203" layer="46"/>
<circle x="5.24603125" y="4.59931875" radius="1.125" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="25.24603125" y="4.59931875" radius="1.125" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="25.24603125" y="24.59931875" radius="1.125" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="5.24603125" y="24.59931875" radius="1.125" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="25.24603125" y1="2.09931875" x2="5.24603125" y2="2.09931875" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="5.24603125" y1="2.09931875" x2="2.74603125" y2="4.59931875" width="0.203" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.74603125" y1="4.59931875" x2="2.746" y2="24.599" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="2.746" y1="24.599" x2="5.246" y2="27.099" width="0.203" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5.246" y1="27.099" x2="25.24603125" y2="27.09931875" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="25.24603125" y1="27.09931875" x2="27.74603125" y2="24.59931875" width="0.203" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.74603125" y1="24.59931875" x2="27.74603125" y2="4.59931875" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="27.74603125" y1="4.59931875" x2="25.24603125" y2="2.09931875" width="0.203" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9.74603125" y1="4.215340625" x2="20.74603125" y2="4.215340625" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="20.74603125" y1="4.215340625" x2="20.74603125" y2="22.315340625" width="0.203" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="WIRE1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="WIRE1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="WIRE2" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="WIRE3" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="WIRE4" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
