<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.5" y1="23" x2="17.5" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.5" y1="12" x2="19.5" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.5" y1="10" x2="50.5" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.5" y1="10" x2="52.5" y2="12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="52.5" y1="12" x2="52.5" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="15" x2="52.5" y2="15.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="15.5" x2="52.5" y2="19.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="19.5" x2="52.5" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="20" x2="52.5" y2="22.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="22.25" x2="52.5" y2="23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.5" y1="23" x2="50.5" y2="25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.5" y1="25" x2="19.5" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.5" y1="25" x2="17.5" y2="23" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>PROG</text>
<text>JAW 2019-02</text>
<text>www.A791RL.com</text>
<text>cryptojawn v2</text>
<text>SD CARD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="MICROSD/MOLEX/FRONT/PLAIN">
</package>
<package name="ROBOTMAN-LOGO">
</package>
<package name="SOT-23-3@1">
</package>
<package name="RESONATOR-CSTCE">
</package>
<package name="PLCC4-3228">
</package>
<package name="SMD-0603-ARV">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
convex termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
Source: RS Components</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-conn">
<packages>
<package name="HEADER-3X2-PTH1.27">
</package>
<package name="MOLEX_480372100-HOLE">
</package>
<package name="SPOT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-ic">
<packages>
<package name="TQFP64">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jaw" package="SMD0603" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jaw" package="SMD0603" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="jaw" package="MICROSD/MOLEX/FRONT/PLAIN" value="MICROSDPLAIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jaw" package="SMD0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jaw" package="SMD0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="jaw" package="ROBOTMAN-LOGO" value="ROBOTMAN-LOGO"/>
<element name="U1" library="jaw-ic" package="TQFP64" value="STM32F4/64">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="jaw" package="SOT-23-3@1" value="mcp1700 /3v3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="jaw" package="RESONATOR-CSTCE" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="jaw-conn" package="MOLEX_480372100-HOLE" value="USB-A-2100-H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="CN2" library="jaw-conn" package="HEADER-3X2-PTH1.27" value="DO NOT PLACE"/>
<element name="LED1" library="jaw" package="PLCC4-3228" value="LED-RGB-CA-PLCC4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN4" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN5" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN6" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN7" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN8" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN9" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN10" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="CN11" library="jaw-conn" package="SPOT" value="HEADER-1X1-SPOT"/>
<element name="R5" library="jaw" package="SMD-0603-ARV" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="SW2"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="P$1"/>
<contactref element="CN3" pad="P$2"/>
<contactref element="CN5" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$1"/>
<contactref element="CN10" pad="P$1"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
<contactref element="CN8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="CN2" pad="6"/>
<contactref element="CN9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="CN4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="I2CCL">
<contactref element="U1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="I2CDA">
<contactref element="U1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="SDIOD0">
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="SDIOD1">
<contactref element="CN1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="SDIOD2">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="SDIOD3">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="SDIOCLK">
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="SDIOCMD">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="IOLED0">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOLED1">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOLED2">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="R5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOSPKR">
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IOLED3">
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="IOLED4">
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="IOCARD">
<contactref element="CN1" pad="SW1"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOLED5">
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
<contactref element="CN7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IOTEST">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="CN11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="P$3"/>
<contactref element="R5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="P$4"/>
<contactref element="R5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
