<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="30.48" x2="14.732" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="30.48" x2="15.24" y2="29.972" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="29.972" x2="15.24" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0.508" x2="14.732" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.732" y1="0" x2="0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="0" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.508" x2="0" y2="29.972" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.972" x2="0.508" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="30.48" x2="6.35" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="30.48" x2="6.35" y2="30.48" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<text>RST</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SaintGimp</text>
<text>ATMEGA328P</text>
<text>ICSP Adapter</text>
<text>v1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ICSP-HEADER">
</package>
<package name="1X01">
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ISP1" library="SaintGimp" package="ICSP-HEADER" value="ICSP-HEADER-6"/>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X01" value="PINHD-1X1"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X02" value="PINHD-1X2"/>
<element name="J3" library="SaintGimp" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
