<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="66.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="0" x2="66.04" y2="61.976" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="61.976" x2="5.08" y2="61.976" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="61.976" x2="5.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="23" y="57" drill="2.4"/>
<hole x="50.3" y="19.8" drill="2.4"/>
<hole x="19.6" y="8.5" drill="2.4"/>
<text>I1/E6</text>
<text>I2/C-CS</text>
<text>NC/C-I</text>
<text>E1/NC</text>
<text>E2/O1</text>
<text>NC/O2</text>
<text>E3/C-LO</text>
<text>E4/C-HI</text>
<text>E5/12v</text>
<text>Tx/Rx</text>
<text>Rst/gnd</text>
<text>SCK/MOSI</text>
<text>Vcc/MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PDBlibrary">
<packages>
<package name="POWERSSO-12">
</package>
<package name="28-DIP-SOCKET">
</package>
<package name="R-78E-TO-220">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="CAPACITOR-RADIAL">
</package>
<package name="HEADER-8">
</package>
<package name="26PIN-2ROW-SUPER-SEAL-CONNECTOR">
</package>
<package name="HC49/US">
</package>
<package name="PUSHBUTTON-TE-FSM4JSMATR">
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lsicsi.com/pdfs/Drawings/TSSOP_OD.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;SOIC-8&lt;/b&gt; CASE 751-07&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;PLATIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="PDBlibrary" package="POWERSSO-12" value="HIGH-SIDE-DRIVER-VND5160J-E"/>
<element name="U$2" library="PDBlibrary" package="28-DIP-SOCKET" value="ATMEGA-328-DIP-IN-SOCKET"/>
<element name="U$3" library="PDBlibrary" package="R-78E-TO-220" value="R-78E5.0-0.5"/>
<element name="U$4" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$5" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$6" library="PDBlibrary" package="CAPACITOR-RADIAL" value="CAPACITOR-RADIAL"/>
<element name="U$7" library="PDBlibrary" package="CAPACITOR-RADIAL" value="CAPACITOR-RADIAL"/>
<element name="U$8" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$9" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$10" library="PDBlibrary" package="HEADER-8" value="HEADER-8PIN"/>
<element name="U$11" library="PDBlibrary" package="26PIN-2ROW-SUPER-SEAL-CONNECTOR" value="SUPERSEAL-2ROW-26PIN"/>
<element name="U$12" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$13" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$14" library="PDBlibrary" package="HC49/US" value="CSM-7X-DU-16-OSC"/>
<element name="U$15" library="PDBlibrary" package="0603" value="22PF-ATMEGA-OSCILLATORCAPACITOR"/>
<element name="U$16" library="PDBlibrary" package="0603" value="22PF-ATMEGA-OSCILLATORCAPACITOR"/>
<element name="U$17" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$18" library="PDBlibrary" package="PUSHBUTTON-TE-FSM4JSMATR" value="PUSHBUTTON-SWITCH"/>
<element name="U$19" library="PDBlibrary" package="TSSOP20" value="MCP2515"/>
<element name="U$20" library="PDBlibrary" package="SOIC8" value="MCP2551"/>
<element name="U$21" library="PDBlibrary" package="HC49/US" value="CSM-7X-DU-16-OSC"/>
<element name="U$22" library="PDBlibrary" package="0603" value="15PF-CONTROLLER-OSCILLATOR-CAPACITOR"/>
<element name="U$23" library="PDBlibrary" package="0603" value="15PF-CONTROLLER-OSCILLATOR-CAPACITOR"/>
<element name="U$24" library="PDBlibrary" package="0603" value="120OHM-0603-RESISTOR"/>
<element name="U$25" library="PDBlibrary" package="0603" value="CAPACITOR-1UF-DECOUPLING"/>
<element name="U$26" library="PDBlibrary" package="0603" value="SHUNT-SENSOR-FILTER-CAPACITOR-0.1UF"/>
<element name="U$27" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$28" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$29" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$30" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$31" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
<element name="U$32" library="PDBlibrary" package="0603" value="CRGRESISTOR-4.7K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$20"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="U$10" pad="P2"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$13"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="U$19" pad="20"/>
<contactref element="U$20" pad="3"/>
<contactref element="U$25" pad="P$2"/>
<contactref element="U$26" pad="P$2"/>
<contactref element="U$27" pad="P$1"/>
<contactref element="U$28" pad="P$1"/>
<contactref element="U$29" pad="P$1"/>
<contactref element="U$30" pad="P$1"/>
<contactref element="U$31" pad="P$1"/>
<contactref element="U$32" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$22"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$10" pad="P6"/>
<contactref element="U$11" pad="P$16"/>
<contactref element="U$16" pad="P$2"/>
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$3"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
<contactref element="U$19" pad="10"/>
<contactref element="U$22" pad="P$1"/>
<contactref element="U$23" pad="P$1"/>
<contactref element="U$20" pad="8"/>
<contactref element="U$20" pad="2"/>
<contactref element="U$25" pad="P$1"/>
<contactref element="U$26" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U$2" pad="P$21"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$11" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="H-INPUT1">
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="CAN-CHIP-SELECT">
<contactref element="U$19" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="P$15"/>
<contactref element="U$11" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="STATUS1">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="STATUS2">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="STAT_DIS">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$10" pad="P7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$11" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="P8"/>
<contactref element="U$11" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$10" pad="P5"/>
<contactref element="U$11" pad="P$11"/>
<contactref element="U$17" pad="P$2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$4"/>
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
<contactref element="U$19" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="P$17"/>
<contactref element="U$11" pad="P$15"/>
<contactref element="U$19" pad="16"/>
<contactref element="U$10" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="P$18"/>
<contactref element="U$11" pad="P$14"/>
<contactref element="U$19" pad="17"/>
<contactref element="U$10" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="P$19"/>
<contactref element="U$11" pad="P$12"/>
<contactref element="U$19" pad="14"/>
<contactref element="U$10" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$11" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="INPUT1">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="INPUT2">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT-1">
<contactref element="U$2" pad="P$23"/>
<contactref element="U$11" pad="P$4"/>
<contactref element="U$27" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT-6">
<contactref element="U$2" pad="P$24"/>
<contactref element="U$11" pad="P$26"/>
<contactref element="U$32" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT-2">
<contactref element="U$2" pad="P$25"/>
<contactref element="U$11" pad="P$5"/>
<contactref element="U$28" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT-5">
<contactref element="U$2" pad="P$26"/>
<contactref element="U$11" pad="P$9"/>
<contactref element="U$29" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$11" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT-4">
<contactref element="U$11" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$27"/>
<contactref element="U$30" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="EXTRA-INPUT3">
<contactref element="U$2" pad="P$28"/>
<contactref element="U$11" pad="P$7"/>
<contactref element="U$31" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="CAN-INTERRUPT">
<contactref element="U$2" pad="P$16"/>
<contactref element="U$11" pad="P$24"/>
<contactref element="U$19" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="U$14" pad="P$2"/>
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$20" pad="4"/>
<contactref element="U$19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="U$19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H-INPUT2">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$21" pad="P$1"/>
<contactref element="U$22" pad="P$2"/>
<contactref element="U$19" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$23" pad="P$2"/>
<contactref element="U$21" pad="P$2"/>
<contactref element="U$19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CAN-LO">
<contactref element="U$20" pad="6"/>
<contactref element="U$24" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="CAN-HI">
<contactref element="U$20" pad="7"/>
<contactref element="U$24" pad="P$2"/>
<contactref element="U$11" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
